| # Печать ярлыков Канбан (tirou2402m000) Используйте этот сеанс чтобы печати Ярлыки Kanban.. В данном сеансе нужно определить (диапазоны) комбинации изделия, маршрута и операции. Для каждой операции определен рабочий центр. В данном сеансе можно напечатать ярлыки Канбан для передачи промежуточных продуктов на следующий рабочий центр маршрута. Примечание Информацию, относящуюся к Канбан, можно определить в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000). Связанные темы Ярлыки в производстве Изделие С Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Это закупаемое, изготовляемое или типовое изделие, которое используется в типовой/производственной спецификации изделий или в типовом/производственном маршруте. Маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пила. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Ссылочная дата конфигурации Определяемая пользователем дата, которую LN использует для определения является ли операция допустимой. Операция является допустимой на ссылочную дату, если дата попадает в диапазон дат действия операции, определенных в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000). Примечание Печать ярлыков Канбан возможна только для допустимых операций. Компоновка ярлыка Если используются ярлыки Канбан для инициирования снабжения цехов, компоновка ярлыка, введенная в этом поле, определяет формат ярлыка. Использование ярлыков Канбан можно определить в сеансе Печать ярлыков Канбан (tirou2402m000). Примечание Значение по умолчанию в этом поле равно значению, введенному в сеансе Параметры Маршрутов (tirou0100m000). Связанные темы Ярлыки в производстве Соединить как фиктивный маршрут Если в диапазон изделий попадают фиктивные изделия, то можно выбрать этот флаг для соединения комбинации изделие, маршрут, и операции как фиктивного маршрута с операцией изделия, расположенной на более высоком уровне СИ. В результате, ярлыки Канбан будут напечатаны для выбранной (объединенной) операции в (объединенном) маршруте (объединенного) изделия на более высоком уровне СИ. Связанные темы Изд.слияния. Маршрут слияния. Операция слияния. Фиктивные изделия Маршрут слияния Выберите маршрут, который должен быть связан с фиктивным маршрутом. Связанные темы Фиктивные изделия Операция слияния Выберите операцию, которая должна быть связана с фиктивным маршрутом. Связанные темы Фиктивные изделия Изд.слияния Выберите изделие, расположенное на более высоком уровне СИ, которое должно быть соединено с фиктивным маршрутом. Связанные темы Фиктивные изделия Печать Печатается заданная выборка. |