| # Определение модели продукта Выполните следующие шаги, чтобы определить модель продукта: Шаг 1. Параметры конфигурации продукта В сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000) задайте версию конфигуратора продукта. Если модель продукта находится на стадии создания, нужно воспользоваться интерпретирующей версией. Преимущество этой версии в том, что модель типового продукта можно будет протестировать немедленно при создании новых ограничений. Если в эти ограничения вносятся изменения, ограничения не требуют предварительной перекомпиляции. См. поле Версия конфигуратора продукта в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000). Шаг 2. Изделия - Общие данные В сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) введите типовые изделия, необходимые для модели продукта. Если изделие является типовым, в коде изделия запрещено использование следующих символов:
    % ' " ^ \ ! @ # $ & * ( ) | / ; ~ ` ? { } [ ] < >
Причина в том, что файлы объектов, сгенерированные для ограничений в модуле Конфигуратор продукта, не могут содержать эти символы. Решите, хотите ли вы использовать бюджет PCS и/или проект PCS при производстве варианта исполнения, или же вы хотите использовать PCF без PCS. Бюджет PCS используется для расчета себестоимости. Проект PCS нужен для планирования, производства и управления процессом производства. Следовательно, структура варианта исполнения генерируется бюджетом или проектом. Преимущество использования PCS состоит в обеспечении изделий подробным описанием затрат и в возможности установления привязки. Однако в случае больших объемов подробности затрат могут быть не нужны. Кроме того, использование PCS требует дополнительного времени для расчета затрат по проекту и последующего удаления структуры проекта. Если вы хотите использовать Управление проектами (PCS) для Конфигурации продукта (PCF), в поле Политика заказа сеанса Изделия - Данные по заказу (tcibd2100s000) должно быть указано На заказ Если вы хотите использовать Конфигурацию продукта (PCF) без Управления проектами (PCS), в поле Политика заказа сеанса Изделия - Данные по заказу (tcibd2100s000) должно быть указано Анонимный Если вы конфигурируете изделия без проектов PCS, генерируются стандартные изделия вместо заказных. Функциональность привязки защищена уникальными кодами сконфигурированных изделий, связанными с заказом на продажу. Шаг 3. Свойства продукта В сеансе Свойство продукта (tipcf0150m000) введите нужные свойства продукта. Нужно задать в этом сеансе все требующиеся свойства продукта с возможными опциями. Шаг 4. Свойства продукта по типовым изделиям и ограничения по типовым изделиям В сеансе Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000) свойства продукта связываются с типовым изделием. Свойства продукта контролируются ограничениями, которые можно задать в сеансе Конфигурируемое изделие - Ограничения (tipcf2110m000). Шаг 5. Типовые СИ и типовые маршруты В сеансе Типовые СИ (tipcf3110m000) и сеансе Типовой технологический маршрут (tipcf3120m000) можно ввести структуру продукта и маршрут соответственно. Ограничения, заданные на шаге 4, используются для проверки соответствия структуры продукта и маршрута выбранным опциям. Шаг 6. Коды матриц прейскурантов, Матрицы прейскуранта и Типовые прейскуранты Сеанс Коды матриц прейскурантов (tipcf4110s000), сеанс Матрицы прейскуранта (tipcf4120m000) и сеанс Типовые прейскуранты (tipcf4101m000) не являются обязательными. Если должна быть сгенерирована цена продажи или цена закупки для типового закупаемого изделия, прейскурант используется для задания прейскуранта. Можно воспользоваться матрицами для различных свойств, имеющих отношение к цене. Задав код прейскуранта и матрицы прейскуранта, вы сможете перейти к вводу свойств и значений в матрицу. Шаг 7. Установки для типового изделия - Генерирование данных Сеанс Типовое изделие - Установки для генерации данных (tipcf3101m000) не является обязательным. Данные изделия, используемые при конфигурировании варианта исполнения, задаются по вашему желанию и в соответствии с вашими намерениями. Этот сеанс можно использовать для создания типовых настроек для генерирования кода изделия, описания изделия, материала, размера, текста или стандарта для типового изделия. Шаг 8. Параметры конфигурации продукта После задания модели продукта нужно изменить версию конфигуратора продукта с Интерпретирующая версия на Объектная версия в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000). Шаг 9. Компиляция ограничений по типовому изделию Последний шаг - это компиляция ограничений для генерирования объектов для каждого изделия в сеансе Компиляция ограничений по конфигурируемому изделию (tipcf2201m000). Связанные темы Конфигурирование вариантов исполнения и генерирование структур продукта |