| # Отображение загрузки общего рабочего центра по дням До запуска этого сеанса нужно выполнить сеанс Построение загрузки (tisfc0201m000). Построение загрузки (tisfc0201m000) Вы должны выбрать Автоматически или Вручную в поле Метод обновления суточной загрузки и Автоматически или Вручную в поле Метод обновления недельной загрузки из сессии Параметры SFC (tisfc0100s000) обновит план на подневной основе. В обзорной сессии Связи общего рабочего центра (tirou3100m000), вы определяете Процент мощности первичного рабочего центра, назначенного текущему вторичному рабочему центру. Этим определяется мощность вторичного рабочего центра. Если у первичного рабочего центра мощность- 80 часов в неделю, а для вторичного рабочего центра в поле Процент мощности указано 50%, мощность вторичного рабочего центра составит 40 часов. Процент мощности Связанные темы Общие рабочие центры Производственные заказы - функциональный обзор |