| # Периоды допуска Если использовать период допуска для типа работы группы установки, все типы работ внутри периода допуска могут быть автоматически связаны с типом работ группы установки. Чтобы это сделать, необходимо использовать специальную функцию. В прогнозировании обслуживания типы работ могут быть связаны с типом работы, который объявляется типом работы группы установки. Сохранение в работах, выполняемых посредством группа установкиизации, может быть применено вручную в оценке затрат типа работы группы установки. Для этих целей оценки затрат соответствующих типов работ копируются в тип работы группы установки. Чтобы это сделать, нужно скопировать концепцию обслуживания с типами работ группы установки . Таким образом, связь с исходным типом работы останется нетронутой. |