| # Конфигурируемое изделие - Структура (tipcf3100m100) Используйте этот сеанс чтобы контроля и работы с конфигурированными данными для конфигурируемого изделия. Данные конфигурации, т.е. типовая СИ, типовой маршрут, свойства продукта и ограничения, устанавливаются так, чтобы можно было генерировать варианты исполнения, например, по запросу клиента. Изделие конфигурируемое, если выбран флаг Конфигурируемый. Вы можете установить флаг Конфигурируемый в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Вы можете использовать конфигурируемое закупочное изделие в СИ для изготавливаемого или типового сборочного изделий. Изготовляемое или типовое сборочные изделия могут содержать следующие компоненты: Изготовляемые или Типовые Сборочные Изделия Инженерные модули Закупаемые Конфигурируемые Изделия Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий, обращайтесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Примечание Для закупаемых крнфигурируемых изделий вы можете определить количество больше чем 1 в строке СИ. Строки типовых изделий Строки на вкладках ссылаются на следующие сеансы: СИ Строки на закладке СИ связаны с сеансом Типовые СИ (tipcf3110m000). Дважды щелкните по строке СИ для более подробной информации. Маршрут Строки на закладке Маршрут связаны с сеансом Типовой технологический маршрут (tipcf3120m000). Дважды щелкните по нужной операции для получения более подробной информации. Свойства продукта Строки на закладке Свойства продукта, относящиеся к сеансу Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000). Ограничения Строки на закладке Ограничения, относящиеся к сеансу Конфигурируемое изделие - Ограничения (tipcf2110m000). Если выбирается запись на закладке, например строка СИ, или свойство продукта, можно использовать команды в меню соответствующий, чтобы выполнить задачи для записи. Связанные темы Конфигуратор (введение) Процедуры PCF Интеграция Производство и Управление документами Типовое Изделие Код конфигурируемого изделия. Источник поставки по умолчанию Источник, который по умолчанию поставляет изделие. Изделие может поставляться посредством заказов на закупку, производственных заказов, заданий на сборку или складских заказов. Источник поставки по умолчанию определяет, какой тип заказа используется для поставки изделия, но, в общем случае, можно отказаться от умолчания и указать альтернативный источник. Это поле может быть использовано для определения, какой тип заказа поставки должна создавать LN, если для этого изделия вводится заказ на продажу, а наличный запас изделия недостаточен. Цех Изделие получается путем создания производственного заказа. Сборка Изделие получается путем создания задания на сборку. Закупка Изделие получается путем создания заказа на закупку. Если тип изделия- Изготовляемое или Типовое, значение в этом поле может быть Цех или Сборка. Если тип изделия - Инженерный модуль, то это поле Сборка и не может быть изменено. Если тип изделия - Закупаемое, то это поле Закупка и не может быть изменено. Объем СИ Количество изготовляемых изделий, к которым применима спецификация изделия (СИ). Объем СИ дает вам возможность указать очень маленькое количество изделия в качестве компонента СИ. Пример Вам требуется очень небольшое значение определенного красителя для того, чтобы смешать один литр определенной краски и получить нужный цвет, например, - Хлопковый белый. В данном случае, объем СИ определен как 1000 литров. Количества компонентов для получения краски будут выглядеть следующим образом:
Краска Хлопковый белый, 1000 литров:
Белый | 999 литров
Желтый | 0.6 литра
Красный | 0.2 литра
Синий | 0.2 литра
Кол-во по маршруту Количество изготавливаемого изделия, на котором основывается маршрут. Объем маршрута позволяет включить очень малые значения времени операции в маршруте изделия. Пример
Объем маршрута | 100
Время цикла | 60 минут
За период времени 60 минут, производится 100 изделий. Следовательно, время операции одного изделия составляет 0.6 минут. Печать изделий - производство Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Печать изделий - производство (tiipd0401m000). Изделия - Производство Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Изделия - Производство (tiipd0101m000). Типовое изделие - Установки для генерации данных Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Типовое изделие - Установки для генерации данных (tipcf3101m000). Типовые прейскуранты Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Типовые прейскуранты (tipcf4101m000). Коды матриц прейскурантов Кликните по этой опции, чтобы запустить сеанс Коды матриц прейскурантов (tipcf4510m000). |