| # Калибровки Инструменты для контроля качества должны калиброваться время от времени. Продолжительное использование инструментов может привести к снижению точности измерений. Если инструменты не откалиброванные, результаты могут быть недостоверными. Время для калибровка зависит от значения введенное в поле Тип интервала и Интервал [Дни/Число исп.] в Инструменты (qmptc0108m000) сессии. Конфигурирование Калибровки в управлении качеством (QM): Используется Калибровка инструментов (qmptc3201m000) сессия для выбора инструмента который должен быть откалиброван. Инструменты выбираются только если временной интервал или время использования определен в Инструменты (qmptc0108m000) сессия будет происходить. Эти инструменты блокируются для проведения калибровки. Следовательно Заблок. для калибровки флажок в Инструменты (qmptc0108m000) детальный сеанс установлен. Сессия Даты калибровки инструмента (qmptc3202m000) отображает инструменты которые заблокированы для калибровки. После проведения калибровки инструмента, необходимо ввести дату калибровки в этом сеансе. Вы можете разблокировать инструменты, для которых Дата поверки указана. Для каждого инструмента, ретроспектива дат калибровки поддерживается в Ретроспектива калибровки инструмента (qmptc3500m000) сессии, основана на инструменте и\или дате. Эта ретроспектива калибровки может быть удалена основана на инструментах и датах в Удалить ретроспективу калибровок (qmptc3200m000) сессии. |