| # Деление производственного заказа - обзор С системой поставки разделить функциональные возможности вы можете разделить производственный заказ. Путем разделения в процессе производственного заказа вы разделили его на несколько производственных заказов. Можно выбрать порядок сортировки разделить-для кол-ва которых пойдут под новый дочерний заказ, или разделить бракованные изделия. Разделение может потребоваться в ситуациях, таких как следующие: Итоговое количество заказа не может быть завершено во время мощности вопросы. Недостаточный материал доступен для завершения общего количества заказа. Поставка неполного (частичного) объема заказа. Примечание После того, как дочерний заказ создан, он является независимым от родительского заказа, и его унаследованных характеристик может быть скорректирована вручную. Ребенок и родитель заказ будет всегда ссылаются друг на друга. Родительский заказ могут ссылаться несколько детей, в то время как дочерний заказ ссылается только родительский. Основные данные До этого вы можете разделить производственные заказы, вам нужно выбрать флаг Допускать деление производственных заказов в сессии Параметры SFC (tisfc0100s000). С системой поставки деление производственного заказа функциональные возможности активны, эти настройки становятся доступны в сессии Параметры SFC (tisfc0100s000): Печать документов заказа при делении заказа Код причины для деления заказа Делить заказ при отчете о бракованном кол-ве Структура фактических материальных затрат для проводки передач Разделенные производственные заказы Вы можете разделить производственные заказы в сессии Деление производственного заказа (tisfc0208m000) которая может быть начата из конкретного меню Производственные заказы (tisfc0501m000), или если разделить для опасения бракованные изделия, из сессий Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) и Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000). В свою очередь, дочерний заказ может быть разделен. Таким образом, производственный заказ может быть оба родителя и ребенок заказа одновременно. Можно запустить сессию Древовидное представление деления заказа (tisfc0708m000) для просмотра всех уровней для разделения в графическом браузере. Производственные заказы с серийное или модификация конечн.изд может быть разделены по серийный номер или модификации. Когда вы кликните Выбор за Количество деления в сессии Деление производственного заказа (tisfc0208m000) одна из этих сессий началась в которой вы можете выбрать серийный номер или эффективность устройства, которые должны быть разделены с дочерним заказом: Выбор серийных номеров для отделения (tisfc0208m100) Выбор модификаций для отделения (tisfc0208m200) Эти условия должны быть применимы к разделяемому заказу: Производственный заказ может быть разделен только когда флаг производственный заказ имеет статус Разрешенный или Активна. Разделение возможно только тогда, когда a больше или равном количестве ед. маршрута остается с системой поставки родительского заказа. При разделении заказа, новый производственный заказ или дочерний создается с заказом количестве, равном (определяется пользователем) разделив количество от исходного производственного заказа. Дочерний заказ наследует характеристики заказа, такие как дата поставки, планирование производства, операции, действия, и требования к материалам, из родительского заказа на производство. Итого количество заказа в производственном заказе от которого заказ разделен будет инициировано, уменьшено на основании деления количества. Спецификация изделия (СИ) или маршрут проверяется, чтобы определить расчетные материалы или SFC планирование производства. Данные скопированы из родительского заказа. Если родительский заказ содержит проект затрат распределения, дочерний получает строки распределения которые имеют позднюю дату потребности. Вместе с характеристиками заказа, дочерний заказ наследует статус заказа и статус операции из родительского заказа. Нет никаких ограничений на количество разделений, которые могут быть применены к одному производственный заказ, пока заказ выполняет условия разбиения. Объем заказа уже завершенное и доставленное на склад не может быть разделено. Завершенные количества на уровне заказа или уровне операции всегда остаются в родительском заказе на разделение. Предупреждение! Разделение заказов на производство может повлиять на эффективность отклонения в следующих способах, в том числе: Учет производственного заказа на определенное фиксированное количество отходов в течении производства. Если заказ разделен на два отдельных производственных заказа, количество отходов может быть увеличено потому что новый заказ может генерировать дополнительный отход после завершения. Время настройки удваивается при разделении заказа: активные операции также имеют время очереди. Например, если первоначальный заказ имеет время настройки один час, после разделения, как родитель, так и ребенок в порядке, по этому времени настройки, что увеличивает общее время настройки на один час. Это означает, что мощность, необходимая после разделения увеличивается. Производственные заказы с субподрядными операциями могут быть разделены только если субподрядные операции ещё не активные, или операции необходимые для производства необходимо будет завершить. Если субподряда с потоком материала используется, возвращенные узлы должны быть переработаны и дополнены. Разделение бракованных изделий Когда отчитываются операции или завершаются заказы, они могут содержать бракованные изделия. Вместо того, чтобы сообщать о таких изделиях как забракованных в сессии Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) или Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000), вы можете разделить забракованные детали для заказа. Когда забракованные изделия разделены, они могут быть доработаны по отдельным заказам. Если вы запускаете сессию Деление производственного заказа (tisfc0208m000) из Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) или Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000), Количество деления уже по умолчанию из поля Брак. Преимущество разделения забракованных изделий, то что не количество забракованных будет сообщено на производственного заказа источник при закрытии. Примечание Автоматическое разделение забракованного количества для производственных заказов, вы должны выбрать флаг Делить заказ при отчете о бракованном кол-ве в сессии Параметры SFC (tisfc0100s000). Разделенные производственные заказы с разметкой проекта распределения Если производственный заказ содержит разметку проекта распределения, это должно быть взято в учет на разделенный заказ. Разделенное количество получено из строк распределения выбирается по этим критериям: Строки распределения с последними нужными датами, разделяются в первую очередь. Если всем нужны даты на строках распределения равные, анонимному спросу, разделяются в первую очередь. Строки распределения для проекта разметки требований будет разделен если не анонимный спрос в наличии. Если только стоимость проекта, привязанные спрос распределительных линий, существует и необходимость датами равны, линии перемещаются на основе последних линию распределения последовательности. В отличие от производственного заказа, которые не содержат проектного распределения, планируемая дата поставки основана на ранних нужных датах связанной разметки проекта. Примечание После того, как количество отделяется от производственного заказа с проектом привязки распределения, LN обновляет заказ разметки для родителя и ребенка, чтобы получить оперативные нужны даты. Проект разметки, которая копируются для дочернего заказа генерируются LN. Вы не можете изменить их вручную. Пересчет оценочных материалов на разделенный заказ Разделенный заказ требует обновления оценочных материалов на родительском заказ, даже если оценочные материалы строк уже замороженные. На основе первоначального производства, заказ материалов, выпускаемой номенклатуры и количества заказа, которые остаются на родительском заказ после разделения, эксплуатации входных величин пересчитываются и оценочное количество обновляются для каждого требуемого материала. Это обновление готово снова инициализировать учетную цену, как оценочные затраты только меняться в зависимости от корректировки расчетной величины. Если проект привязан производственного заказа содержит стоимость проекта привязан материалов, строки оценочных материалов и строки распределения материала обновляются. Для вновь созданного дочернего заказ, ориентировочная строка материала создается на основе оценочных материалов родительского производственный заказ, заказ на производство, количества и рассчитанного количества операции. Вопросу по материалу и (производственные) складские заказы При разделении заказа, все строки материала на родительском заказе обновляются. Если требуется обновление, в свою очередь, инициирует обновление связанных производственный склад, заказы на материалы с типом Отпуск, основанный на этих правилах: Родительский заказ Все материалы, которые выпускаются на производственном складе порядке зарегистрированы в качестве фактического количества отгруженной родительского заказа на производство. Если заказ разбивается, но полное количество требуемого материала был уже отправлен, вы должны вручную перераспределить материалов между родителем и ребенком заказа путем возврата превышения от родителей, а затем выдал ребенку заказ. После разделения, общее фактическое количество выданных операций проверяется. Если фактическое количество выданных операции меньше, чем обновленный материал количестве необходимые операции, склад, издает приказы обновляются, чтобы отразить количество материала по-прежнему выдаются для работы на родительском заказ. Если общее фактическое количество материала, выданной операции больше, чем обновляется количество, которое требуется операция, любой выдающийся материал запросы для этого материала должны быть удалены вручную. Дочерний заказ Если в момент разделения, полное количество необходимых материалов уже отгружена для эксплуатации на родительский заказ и не более незаполненные склад заказы существовать ни один ребенок не того уровня, склад, заказы выдавать материалы должны быть созданы для этой же операции. Часть фактических затрат на материалы (на основе разделения заказа количество пропорционально) будут приобретены из родительского заказа. Если только часть необходимых материалов был отправлен на операцию в порядке, разделение, склад, заказы создаются для количества материалов будет издан к эксплуатации на уровень дочернего заказа. Примечание Если на уровне операции, количество производимой номенклатуры полностью доставлено, LN создает складкой заказ на материал, если оба эти условия выполняются: Во время расщепления, фактическое количество отпущенного материала в отношении родителей порядок ниже, чем количество, требуемое Выдающийся склад заказы выпустить оставшееся количество присутствующих Если оба условия соблюдены, на дочерний уровень заказа склада создается заказ, который содержит количество выданных который равен выдающегося количества, которое должно было быть выдано на родительском уровня заказа. Когда статус операции становится Завершена часть фактического расхода материала, полученного от родительского заказа. Точные коэффициенты материальных затрат быть переданы определяется на основе стоимости в поле Структура фактических материальных затрат для проводки передач из сессии Параметры SFC (tisfc0100s000), которая применяется к завершенным операциям. Отпущенные материалы могут быть возвращены только от заказа на производство, которая содержит фактическое склад выпуска материала. Даже если материалы были выпущены к родительскому производственного заказа, и при заказе сплит фактических затрат на материалы были переданы ребенка производственного заказа, возврата могут быть выполнены только из родительского производственный заказ, а на склад заказ линии были связаны с родительским. Связанные темы Позаказное планирование, обзор Планирование предприятия, Обзор Производственный заказ (tisfc0101m100) Разметка в модуле Производство Разметка для запланированных заказов Оценочные и фактические материальные затраты Производственные складские заказы в Производство |