| # Канбан Система поставки канбан применима, если: Поставляемые изделия используются частями (гаек, болтов, смазки, масел и т.д.). Неточно известно количество комплектующих по заданию на сборку или заказу на производство. Управление запасами невозможно или не требуется на цеховом складе. Для цехового склада не ведутся записи запаса комплектующих. Обычно изделия определяются как изделия цехового запаса и склады как Цеховые склады. Однако, система канбан также позволяет использовать изделия нецехового запаса и обычных складов. Канбан-заказы генерируются для поставки изделий от контрагента, рабочего центра или склада на цеховой склад. Такие изделия цехового запаса являются типичными низко-затратными и высокообъёмными материалами, которые используются в конечных изделиях для изготовления изделий или изделий компонентов сборки. Изделие цехового запаса может использоваться‏‏‎‏‎‏‎‏‎ для изготовления или сборки различных изделий. Канбан-заказы Канбан-заказы создаются вручную в ходе производства. Визуально убедившись, что ячейка канбан опустела, пользователь запускает сеанс Генерировать заказы (KANBAN) (whinh2200m000) для создания канбан-заказа. LN вставляет такие данные заказа по умолчанию, как заказанное количество и число ячеек канбан в этом сеансе после того, как пользователь отсканирует или укажет код ярлыка, или укажет изделие или склад. Настройка канбан Система поставки канбан настраивается в сеансе Склад - Изделие (whwmd2110s000). Для склада и изделия определите: КАНБАН в качестве системы поставок, используемой для снабжения склада изделием. Значения по умолчанию для заказов канбан Маска для формата ярлыка ячейки Примечание В сеансе Глобальное обновление параметров канбан (whinh2200m100) вы можете скорректировать настройки канбан для выбранных диапазонов складов и изделий. Связанные темы Канбан-заказы Настройка канбан Формат этикетки и печать Номерные изделия в Складирование |