| # Передачи НЗП в модуле Управление сборкой Передачи НЗП состоят из создания заказа на перемещение, выполнения отпуска и выполнения поступления. Как выполняются эти процессы - зависит от того, принадлежат ли сборочные линии, между которыми происходит передача НЗП, к одной компании или к разным. Однозвенный случай В однозвенном случае, когда сборочные линии принадлежат одной компании, эти процессы могут выполняться вручную, полуавтоматически или автоматически. Этот параметр задается в сеансе Сборочные линии (tiasl1530m000). Следующая схема иллюстрирует случаи различной настройки параметров. Например, если вы выберите ручное выполнение, заказ на перемещение генерируется при помощи выполнения Генерации передачи НЗП (Триггер процесса 1). В тот же момент происходит разблокирование складского заказа, и становится доступным отпуск для перемещения. Отпуск НЗП и поступление НЗП должны выполняться вручную при значении триггера Вручную или Полуавтоматически. Описание: Понятие инициации процесса при помощи триггера предполагает, что некое событие на какой-то рабочей зоне применяется в качестве триггера для запуска выполнения сеанса. Далее следует описание триггеров, упомянутых в таблице ниже: Триггер процесса 1 = Генерирование передачи НЗП. Триггер процесса 2 = Выполнение отпуска НЗП. Триггер процесса 3 = Выполнение поступления НЗП.
Настройка параметров: | Вручную | Полуавтоматически: | Автоматически
--- | --- | --- | ---
НЗП зак. перемещ. создан | Выполняется триггером процесса 1 | Выполняется триггером процесса 1 | Выполняется триггером процесса 1
Разблокирование отпуска по складскому заказу | Выполняется в тот же момент, что и триггер процесса. 1 | Выполняется триггером процесса 2 | Выполняется триггером процесса 2
Выполнить НЗП | Выполняется вручную (Склад) | Выполняется вручную (Склад) | Выполняется триггером процесса отпуска 2
Выполнить НЗП | Выполняется вручную (Склад) | Выполняется вручную (Склад) | Выполняется триггером процесса поступление 3
Многозвенный случай В многозвенном случае передача НЗП происходит между разными компаниями, и передача НЗП обрабатывается при помощи заказов на продажу и заказов на покупку между разными компаниями. Эти заказы обрабатываются в Складирование, где используется многозвенная функциональность Управление моделированием предприятия. Модуль Управление моделированием предприятия также включает процедуры выступления счетов-фактур между компаниями, печати документов и т.д. Генерация этих заказов инициируется сеансом Генерация передачи НЗП (tiasc7200m000). Примечание Передача НЗП всегда выполняется на последней рабочей зоне используемой линии сборки. Можно сгенерировать передачу НЗП и на более ранней стадии, но фактическое выполнение передачи все равно осуществляется на последней рабочей зоне на линии. И только задание последней рабочей зоны регистрирует передачу НЗП. В Управление сборкой НЗП всегда передается между двумя сборочными линиями, а не между двумя рабочими центрами. Этим Управление сборкой отличается от Цеховое управление, где передача НЗП может происходить между рабочими центрами. Запустить нужные сеансы можно из сеанса Определение триггера процесса (tiasl8100m000). Для передачи НЗП используются следующие сеансы: Генерация передачи НЗП (tiasc7200m000) Выполнение отпуска НЗП (tiasc7201m000) Выполнение поступления НЗП (tiasc7202m000) Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000) Сборочные линии (tiasl1530m000) Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000) |