| # Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран или изменения рабочих зон участка сборочной линии и их отношений друг с другом. Можно вывести на экран текущие действующие рабочие зоны или все рабочие зоны для Участка линии. Чтобы отредактировать данные, следует дважды щелкнуть на строке или нажать кнопку "Новый". Связанные темы Обзор управления сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Участок линии Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Р.Зона Рабочая зона или буфер линии, связанные с участком линии. Тип раб.зоны Тип рабочей зоны. След.Р.Зона Рабочая зона, которая следует после рабочей зоны или буфера, заданного в поле Р.Зона. Только последняя рабочая зона снабжающей линии может быть привязан к нескольким рабочим зонам на различных родительских линиях. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Участок следующей РЗ Участок След.Р.Зона. Вы не можете привязать рабочую зону более чем к одной рабочей зоны одной и той же сборочной линии в один и тот же действующий период. Вы не можете привязать последнюю рабочию зону сборочной линии более чем к одной рабочей зоны одного и того же участка в один и тот же действующий период. Если рабочая зона привязана к рабочей зоны одного и того же участка или одной и той же сборочной линии, то не разрешается привязывать эту рабочую зону к другой рабочей зоне в один и тот же действующий период. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Действует с даты Первая дата, на которую действуют рабочие зоны на данной линии. Поле не может быть пустым. Действует до Последняя дата, на которую действуют рабочие зоны на данной линии. Если данное поле пусто, рабочие зоны действуют всегда. |