| # Концепции обслуживания по прогнозируемым работам (tsspc1125m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для просмотра списка работ, спрогнозированных для профилактического обслуживания изделия. Прогнозируемые работы по изделию либо генерируются в сеансе Генерация плана обслуживания (tsspc2200m000) (основываясь на базисных работах, перечисленных в концепции обслуживания изделия), либо вводятся вручную в данном сеансе. Изделие Код изделия, для которого прогнозируются базисные работы. Класс использования Код класса использования изделия. Класс использования Описание или наименование класса использования. Базисная работа Код базисной работы, которая должна быть выполнена для изделия. Базисная работа Описание или наименование базисной работы, прогнозируемой для изделия. Порядковый номер Этот номер различает работы с одинаковым базисным кодом, но разными временами выполнения. Примечание Показываемые базисные работы сортируются по группам с одинаковым базисным кодом. Группы перечисляются в алфавитном порядке. Порядок внутри группы определяется порядковым номером. Когда LN генерирует прогнозируемые работы, она присваивает наибольшие порядковые номера работам с более поздними временами выполнения, поэтому работы показываются внутри своих групп в хронологической последовательности. При добавлении работы вручную рекомендуется присваивать ей такой порядковый номер, который покажет добавленную работу в корректной хронологической последовательности относительно своей группы. Дочернее изделие Если прогнозируемая работа применяется для дочернего изделия (компонента) изделия, то здесь указывается код дочернего изделия. Описание Описание или наименование изделия. Цикл техобслуживания Продолжительность цикла обслуживания изделия. Значение задается в сеансе Единицы обслуживания (tsmdm2100m000) Примечание Работы не могут быть спрогнозированы вне периода длительности цикла обслуживания, то есть значение в полях Число не должно превышать показанного здесь значения. Цикл техобслуживания Единица времени цикла обслуживания. Года Определяет, совместно со значениями в соседних полях Месяцы/ Недели и Дни, момент времени в цикле обслуживания изделия, когда должна быть выполнена прогнозируемая работа. Примечание Момент времени, определяемый этими полями, должен попадать на или в границы цикла обслуживания. Года Единица для года Месяцы/Недели Определяет, совместно со значениями в соседних полях Года и Дни, момент времени в цикле обслуживания изделия, когда должна быть выполнена прогнозируемая работа. Примечание Момент времени, определяемый этими полями, должен попадать на или в границы цикла обслуживания. Если длительность цикла обслуживания - один месяц или более, то значение этого поля - число месяцев. Если цикл обслуживания меньше месяца, то значение этого поля - число недель. Дни Определяет, совместно со значениями в соседних полях Года и Месяцы/Недели, момент времени в цикле обслуживания изделия, когда должна быть выполнена прогнозируемая работа. Примечание Момент времени, определяемый этими полями, должен попадать на или в границы цикла обслуживания. Дни Единица для дня Период допуска Дата начала работы может быть изменена, если эта дата не попадает в этот период. Период, который определяет, что все работы в рамках этого периода могут быть кластеризованы. Период допуска объясняется следующим образом: Работа A | | Работа B | Работа C <*********> Период допуска Работа A Таким образом, Работа A и Работа B мб кластеризованы. Работа C не может быть кластеризована. Период допуска Единица, используемая для выражения значения периода допуска. Независимое значение Значение независимой переменной, когда должна быть выполнена работа. Это прогнозируемое значение на момент, когда зависимая переменная достигает своего нормативного значения. Независимое значение Единица, используемая для измерения независимой переменной. Зависимое значение Нормативное значение зависимой переменной, когда работа должна быть выполнена для изделия. Зависимое значение Единица, используемая для измерения зависимой переменной. Основной маршрут Основной маршрут используемый для генерации работы. Опция маршрута Опции маршрута, которые былы использованы при генерации работы по заказу на обслуживание. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Номер 1 Описание опции маршрута. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Ведущий файл выпуска Открывает связанный основной документ. |