| # Назначение сборки Цель назначения сборки - сбалансировать ресурсы для рабочих зон на линии, оптимизировав тем самым производительность. Ответственный за процесс инженер определяет период и диапазон назначения сборки и связывает характеристики процесса с назначением сборки. Назначения используются для задания характеристик процесса, таких, как время цикла, занятость сотрудников и загрузка механизмов. Назначения зависят от дат, так что различные характеристики процесса могут назначаться одной и той же сборочной линии в разные периоды (на разные даты) и в разные временные диапазоны (время дня) в пределах одного дня. Характеристики процесса При помощи назначений задаются различные характеристики процесса. Характеристики процесса, относящиеся ко всей сборочной линии в целом, задаются назначением уровня линии. Характеристики процесса, относящиеся к уровню рабочей зоны на линии, задаются для других назначений, которые определяются для рабочих зон на линии и связываются с назначениями уровня линии. Если активно назначение уровня линии, действуют все связанные с ним назначения рабочей зоны. Назначения задаются для сборочной линии. Для каждого назначения определяется время цикла (среднее и не среднее) и диапазоны работ (период и временные диапазоны, для которых действуют назначения). Помимо времени цикла можно задать для назначения следующие характеристики процесса: Загрузку персонала и механизмов на рабочей зоны. Это назначения уровня рабочей зоны. Бригаду (операции для бригады и бригады для рабочей зоны). Это назначения уровня рабочей зоны. Эти характеристики процесса связываются с другими назначениями, которые, в свою очередь, связаны с назначением сборки. Когда назначение сборки действует, действуют и все связанные с ним назначения. Средние и не средние назначения Существует два типа назначений, которые могут существовать одновременно: Средние назначения В них используется среднее время цикла (которое задаете вы), вычисленное на основе времен циклов не средних назначений на этот день. Модуль Управление сборкой применяет среднее назначение в планировании. Планирование основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Среднее назначение действует в течение дня. Не средние назначения Используются времена циклов выполняемых на линии операций. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Не среднее назначение базируется на конкретных временах в течение дня. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. Не средние назначения для линии должны задаваться для целого дня, даже если часть дня свободна от работ. LN берет часы рабочего дня из календаря. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для сгенерированных (не замороженных) заданий содержание задания основывается на первом активном не среднем назначении дня. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненное назначения также используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Этот цикл основывается на времени цикла, извлекаемом из не средних назначений. |