| # Сборочная линия - Набор производственных заданий (tiasc2501m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра набора заданий для сборочной линии. Из меню соответствующий можно запустить следующие сеансы: Перемещение задания на сборку (tiasl3210m000) Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000) Переопределение набора заданий (tiasl3220m000) Контроль запасов (tiasc2240m000) Задание на сборку - Оценка НЗП (tiasc7500m000) Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000) Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000) Задание на сборку - Причины блокировки (tiasc2103m000) Кликните дважды на строке, чтобы запустить детальный сеанс Задание на сборку (tiasc2100s000) Чтобы увидеть те же данные, отсортированные по заданиям на сборку, воспользуйтесь сеансом Задание на сборку (tiasc2502m000). Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Задания на сборку Сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Запланир.дата выхода Дата, когда сборочное изделие запланировано к выходу со сборочной линии. Изначально запланированная дата выхода совпадает с требуемой датой выхода, но позднее может быть изменена по причинам планирования. Задание на сборку Задание на сборку изделия на одной сборочной линии или более. Изделие Типовое изделие или изготавливаемое изделие для которого Источник поставки по умолчанию- Сборка. Вариант исполнения Уникальный вариант конфигурируемого изделия. Спецификация получается в процессе конфигурации и включает такую информацию как опция характеристики, компанию и сборочную линию. Пример Конфигурируемое изделие: электродрель Опции: 3 источника питания (батарейки, 12 В or 220 В) 2 цвета (синий, серый). Всего можно изготовить 6 вариантов исполнения с данными опциями. Дата начала сборки Запланированная дата и время начала производства. Требуемая дата выхода Дата, когда сборочное изделие должно покинуть сборочную линию, чтобы обеспечить дату поставки по строке заказа на продажу. Статус задания на сб. Статус задания на сборку. Заблок. Если в модуле контроля сборки для задания на сборку введены причины блокировки, задание на сборку блокируется для обработки. Если задание на сборку было заблокировано, флаг в данном поле выбран. Если задание на сборку не заблокировано, данный флаг не выбран. Модификация Позволяет создавать планирование потребностей на основании комбинации изделия и модификации. Единица, связанная с изделием, всегда является единицей верхнего изделия. Един.последов Порядковый номер модификации. Серии единиц Код, который представляет группу из одной или нескольких модификаций, которые относятся к одному и тому же модифицируемому изделию. Жесткий заказ Если этот флаг установлен,- запланированная дата поставки задания на сборку. Двигать задание на сборку Нажмите, чтобы запустить сеанс Перемещение задания на сборку (tiasl3210m000). Закрыть задание на сборку Нажмите, чтобы запустить сеанс Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000). Переопр.набор заданий на сб. Нажмите, чтобы запустить сеанс Переопределение набора заданий (tiasl3220m000). Проверка запасов Перейдите к сеансу Контроль запасов (tiasc2240m000), чтобы создать список дефицитных сборочных компонентов. Данный сеанс можно также использовать для формирования списка заблокированных заданий. Задания раб.зоны Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000). Оценки НЗП Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Оценка НЗП (tiasc7500m000). Исполнение Нажмите, чтобы запустить сеанс Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000). Задание на сборку - Причины блокировки Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Причины блокировки (tiasc2103m000). |