| # Контроль партий и серийных номеров В производственном процессе, контроли качества используются для сертификации того, что изготовленные продукты соответствуют требуемым спецификациям. На основе результат теста качества, производственный процесс либо блокируется, либо разрешается. Обычно каждое отдельно взятое изделие в пакете не тестируется. Часто только несколько изделий из пакета должны быть протестированы для определения того, что все изделия в пакете приняты или забракованы. Infor LN поддерживает эту функциональность на основе проб и правил отбора проб. Примечание Также возможно создать один контрольный заказа для номерных изделий (серийные номера в запасах и не в запасах). Контроль партий и серийных номеров для заказоа с типом источника Маршрут. Контроль по серийным номерам Установите флаг Контроль по серийным номерам в сеансе Комбинации тестирования (qmptc0111m000) для того, чтобы убедиться, что контроль выполняется по серийным номерам для номерных изделий. Примечание Этот флаг применяется только для источника заказа Маршрут Контроль партий и серийных номеров для контрольных заказов через складской контроль. Параметры Объедините точки запаса в одном складском контроле в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000). Если этот флаг установлен, партия и серийные номера, изделия LIFO/FIFO или изделия, содержащие несколько единиц обработки, объединяются в один контроль приемки или отгрузки. Объединение зависит от: Складской контроль требуется для этих изделий. Приемка Изделия перечисляются по строкам поступления или строкам рекомендации по отпуску, чьи строки заказа на размещение совпадают. Если склад контролируется по местам, места рекомендованного контроля также должны совпадать. Отпуск Изделия перечисляются по строкам рекомендации по отпуску, чьи строки заказа на отпуск совпадают. Если склад контролируется по местам, места отгрузки рекомендованного контроля также должны совпадать. Обработка для маршрута и контроля конечного изделия. Шаг 1. Создайте производственный заказ для номерного изделия. Используйте сеанс Производственный заказ (tisfc0101m100) для создания производственного заказа для номерного или партионного в запасе изделия. Шаг 2. Разрешите производственный заказ. Нажмите Разрешить заказ для разрешения заказа. Шаг 3. Создается контрольный заказ. Контрольный заказ создается с источником Маршрут. Шаг 4. Определите количество для контроля. В сеансе Производственные заказы (tisfc0501m000), нажмите Действия и выберите Отчет о завершенных операциях. В сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000), откройте строки операций и определите количество для контроля в поле На контроль. Шаг 5. Выберите серийные номера для контроля. В сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) нажмите Выбор серийных номеров и выберите серийные номера для контроля. Шаг 6. Обновляется контрольный заказ. Для просмотра контрольного заказа, в сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000), выберите меню Ссылки и нажмите Контрольные заказы. Откройте контрольный заказ, выберите меню Ссылки и нажмите Детали Партия/ Серийные номера/ Точки запаса. Создается один контрольный заказ для всех серийных номеров с источником Маршрут. Шаг 7. Определите результаты теста. В сеансе Контроль по заказу (qmptc1620m000) откройте контрольный заказ. В сеансе Заказы на контроль (qmptc1100m000) выберите закладку Данные теста и определите измеренное значение. Infor LN обновляет поле Результат значением Принятый или Отбракованный. Шаг 8. Завершите процедуру теста. В сеансе Заказы на контроль (qmptc1100m000) выберите закдаку Строки и нажмите Установить для завершения. Контрольный заказ завершен. Для просмотра деталей серийных номеров, которые отбракованы на закладке Данные теста выберите меню Ссылки и нажмите Детали Контрольный заказ/ Партия/ Серийные номера/ Точка запаса. Открывается сеанс Детали партий / серийных No. / точек запаса заказа на контроль (qmptc1131m000). Шаг 9. Завершите и обработайте контрольный заказ. В сеансе Контроль по заказу (qmptc1620m000) выберите Завершить. Статус контрольного заказа поменяется на завершенный. Выберите меню Действия и нажмите Обработать контрольный заказ Статус контрольного заказа поменяется на закрытый. Примечание Можно также создать отчет NCR для отбракованного количества. В сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) нажмите NCR. Откроется сеанс Отчет несоответствия (qmncm1100m000), определите описание NCR и сохраните NCR. Infor LN определяет по умолчанию источник заказа детали партий и серийных номеров. Нажмите Партии и серийные номера для просмотра деталей партий и серийных номеров отбракованного изделия. После закрытия контрольного заказа Infor LN обновляет завершенное и отбракованное количества в сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000). Отбракованное количество может быть либо утилизировано, либо перемещено в изолятор. Шаг 10. Завершение операции. В сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000) определите причину брака в поле Причина в группе полей Брак. Нажмите Завершить. Статус операции устанавливается в завершенный. Шаг 11. Завершение производственного заказа В сеансе Производственный заказ (tisfc0101m100) выберите меню Действия и нажмите Завершение производственных заказов. Откроется сеанс Отчет о завершении заказов (tisfc0120s000). Определите количество принятых серийных номеров в поле Дополнительное количество к поставке и нажмите Выбрать серийный номер для открытия сеанса Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000). Выберите серийные номера, которые приняты для отчета о завершении заказа. Если изделие партионное, Infor LN подсказывает вам завершить генерацию кода партии. Нажмите Да, Infor LN отображает сообщение подтверждения для автоматического подтверждения поступления в момент активации строки складского заказа размещения. Нажмите Да и завершите поступление. Накладная на получения товаров по заказу и отчет по складу отобразятся. Шаг 12. Проверьте производственный складской заказ. В сеансе Отчет о завершении заказов (tisfc0120s000) выберите меню Ссылки и нажмите Производственные складские заказы. В сеансе Производственные складские заказы (timfc0101m000), Infor LN устанавливает статус производственных складских заказов в Для контроля так как конечное изделие получено на склад хранения конечных изделий. Шаг 13. Проверьте контрольный заказ. В сеансе Производственные складские заказы (timfc0101m000) выберите меню Ссылки и нажмите Складской заказ - Обзор статуса. Откроется сеанс Обзор статуса строк заказов на размещение (whinh2119m000). Перейдите на меню Действия и откройте Складской контроль. В сеансе Складской контроль выберите меню Ссылки и откройте сеанс Контрольные заказы. Можно просмотреть контрольный заказ, сгенерированный для конечного изделия. |