| # Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в СК (tiasc7140m000) Кластерные заказы рабочего места (CLSO) используются при распределении сборочных компонентов и при списании по план-базису для комбинирования материалов для задания рабочей зоны. Связанные темы Обзор управления сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Задания на сборку Кластер. заказ рабоч. зоны Представляют все материальные потребности для рабочей зоны сборочной линии на день. Кластерный заказ рабочей зоны содержит определяемые пользователем интервалы. Потребности в материалах объединяются для каждого интервала. В Управление сборкой операции могут выполняться по рабочей зоне линии и по периоду, вместо выполнения операций по каждому заданию. LN может объединять одинаковые материалы для определенного периода в одну материальную строку. После объединения итоговое количество храниться в КЗРЗ. Данное объединение уменьшает количество необходимых операций, т.к. операции выполняются для определенного интервала. Р.Зона Лин. Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS (final assembly schedule) изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько площадок, для размещения более одного изделия на одной рабочей зоне. Складской заказ Складской заказ используется для запланированных операций с запасами в сеансе Запланированные операции с запасами по заказу (whinp1501m000) в Складирование. В случае сценария На базе рабочей зоны, номер Складской заказ равен номеру Кластер. заказ рабоч. зоны в этом сеансе. В случае сценария Наз базе задания эти номера заказов отличаются; номер Кластер. заказ рабоч. зоны является номером Задание на сборку, а номер Складской заказ- другой. Склад Цеховой склад, где хранится сборочный компонент. Окружение Окружение Сборочнкомпон. Компонент, распределенный на цеховой склад рабочей зоны сборочной линии на заданный временной интервал. Набор опц. Набор опций варианта исполнения in PCF, из которого сборочный компонент происходит. Набор опций и вариант исполнения показывает перечень свойств и опций применяемых к сборочному компоненту. Примечание Это поле используется, только если изделие является конфигурируемым. Позиция складского заказа Строка складского заказа, согласно которой компонент распределяется на цеховой склад рабочей зоны сборочной линии на заданный временной интервал. Требуемое кол-во Количество выведенного на экран сборочного компонента, которое требуется для данного задания на этот интервал времени. Единица запасов Единица запасов Совокупное распредел. кол-во Общее количество изделий, распределенное за интересующий временной интервал при помощи распределения сборочных компонентов. Это поле обновляется при перестроении распределения сборочных компонентов и при списании компонентов по план-базису. Дата начала интервала Количество времени, используемое для планирования и списания по план-базису. Более подробную информацию можно найти в сеансе Определение интервала (tiasl1100m000). Дата конца интервала Количество времени, используемое для планирования и списания по план-базису. Краспределению Если этот флаг установлен, сборочные компоненты еще не распределены под временной интервал. Кол-во к распредел. Количество сборочных компонентов, которое в ожидании к распределению под временной интервал. К списаниюпо П-Б Если этот флаг установлен, существуют сборочные компоненты, которые должны быть списаны по план-базису. Кол-во к списан.по П-Б Количество сборочных компонентов, которые в ожидании к списанию по план-базису. Списано по план-базису Количество сборочных компонентов, которое уже списано по план-базису. Происхожд. потреб. Источник потребности в сборочном компоненте. Существует два типа источника потребности: Распределение: сборочные компоненты распределены прямо через задание или рабочию зону основанную на операции. Вручную: Сборочные компоненты распределены вручную до кластерного заказа рабочей зоны. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Печать потребности в сборочных компонентах Нажмите, чтобы запустить сеанс Печать потребности в сборочных компонентах (tiasc7440m000). Запланированные операции по заказу Нажмите, чтобы запустить сеанс Запланированные операции с запасами по заказу (whinp1501m000). Возврат сбороч. компон. Нажмите, чтобы запустить сеанс Возврат сборочных компонентов (tiasc7245m000). Кластерный заказ рабочей зоны - Возврат сборочных компонентов Нажмите, чтобы запустить сеанс Кластерный заказ рабочей зоны - Возврат сборочных компонентов (tiasc7145m000). Список опций Нажмите, чтобы запустить сеанс Список опций (tcibd4522m000). |