| # Связь заданий - Инструмент (tirou0115m000) Используйте этот сеанс чтобы связи инструментов со связью заданий. Инструменты связи заданий относятся к специфической комбинации задания, механизма и/или рабочего центра. Примечание Определить связи заданий можно в сеансе Связь заданий (tirou0104m000). Значение по умолчанию Если связаны один или несколько инструментов с конкретным механизмом в сеансе Механизм - Инструмент (tirou0110m000), и определена связь заданий в сеансе Связь заданий (tirou0104m000), в которой используется данный механизм, то инструменты, связанные с механизмом автоматически вставляются в текущем сеансе. При необходимости, можно удалить инструменты или добавить новые. Инструменты, определенные в данном сеансе, используются как значения по умолчанию в сеансе Операция/шаг операции - Инструменты (tirou1110m000). Инструменты подставляются по умолчанию в сеансе Операция/шаг операции - Инструменты (tirou1110m000), если операция использует связь заданий, с которой связаны инструменты в данном сеансе. Связанные темы Микромаршрут Задание Работа по производству или ремонту изделия. Например, распиловка, сверление или покраска. Задание выполняется в рабочем центре, и может быть связано с механизмом. РЦ Определенный производственный участок, состоящий из одного или более работника и/или механизма с одинаковыми возможностями, который может рассматриваться как одна единица для целей планирования потребности в мощностях и детального планирования. Механ-м В системе LN это механический объект для выполнения операций по производству изделия. Механизмы связаны с нормами затрат на операции. Нормы затрат на операции и нормы трудозатрат вместе формируют базис для учета затрат по производственным заказам. Порядковый номер Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Тип инстр. Тип инструмента является первым уровнем, который используется для идентификации инструмента в системе кодирования инструмента. Некоторые примеры типов инструмента: Молоток Отвертка Тачка Молоток 1, отвертка 2 и тачка 3, являются примерами типов инструмента в комбинации с серийным номером инструмента, и представляют уникальный номер инструмента. Комплект инструмента Набор специальных инструментов, который требуется для выполнения одного задания. Комплект инструментов может быть связан с механизмом, заданием и/или операцией маршрута для указания инструментов, необходимых для выполнения задания и/или операции. Серийн.Ном.Инструм. Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе LN. |