| # Перемещение в изолятор в Производстве В процессе производства некоторые конечные продукты могут быть завершены без желаемых характеристик, которые определены в спецификациях. Когда обнаружен дефект, должны обрабатываться не кондиционные изделия. Если дефект по изготовляемому изделию обнаружен на этапе операции производственного процесса, у вас есть выбор либо утилизировать изделие на применяемой операции производственного заказа, либо отправить изделие с дефектом в изолятор для доработки, которая будет выполнена позднее. Настройка перемещения в изолятор В зависимости от установки параметра Доступно для Планирования, изолированное количество обрабатывается в Планирование предприятия следующими способами: Нет Изолированное количество не доступно для планирования при помощи Планирование предприятия, TPOP, или SIC. Да Изолированное количество доступно для планирования при помощи Планирование предприятия, TPOP, или SIC. По сроку выполнения Изолированное количество доступно для планирования при помощи Планирование предприятия, TPOP, или SIC от даты, определенной в поле Срок выполнения распоряж-я в сеансе Распоряжение изолированного запаса (whwmd2172m000) и далее. Значение по умолчанию в поле Срок выполнения распоряж-я рассчитывается из поля Цикл выполнения распоряжения сеанса Изделия - Складирование (whwmd4500m000). По источнику заказа Для каждого доступного источника заказа, определите если или как изолированное количество доступно для планирования при помощи Планирование предприятия, TPOP, или SIC. Выберите источник заказа в поле Доступно для Планирования. Нажмите Больше для открытия диалогового окна. Для каждого источника заказа, выберите одно из следующего: Да Нет По сроку выполнения Если количество бракуется в изолятор в процессе производства, передача в изолятор НП должна поддерживаться складским заказом производства. Скадские заказы производства, которые используются для запуска складского заказа для регистрации изделий с дефектом, отличаются от обычных складских заказов производства. Если используется модуль Качество, нужно ввести причины блокировки в сеансе Причины блокировки (tisfc2100m000). Если используется код причины во время, когда выбран флаг Блокир. забраков. кол-во, то невозможно отбраковать изделия в сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000). Для параметров складирования, которые требуются для использования функциональности изолирования, см. Настройка изолированного запаса Исключения Проектная разметка Если используется разметка по проекту в процессе производства, то существует одно или несколько распределений по разметке. Распределение по разметке должно обновляться, если размеченное изделие бракуется в изолятор. Как только выбрано отбракованное количество, разметка, которая относится к этому количеству, автоматически передается в изолированный запас. Параметры, выбранные в Планирование предприятия, влияют на приоритет, с которым обрабатываются размеченные изолированные изделия: в случае «доработки» или «использования как есть» изделия с разметкой, которые имеют наивысший приоритет обрабатываются в первую очередь, если выбирается утилизация отбракованных изделий, изделия с самым низким приоритетом по разметке выбираются в первую очередь. Если изолированные товары имеют статус «не доступна для планирования», невозможно определить приоритет разметок в Планирование предприятия и разметки обрабатываются в алфавитном порядке. Модификации Если конечное изделие имеет модификацию Номерные изделия Если отбракованное конечное изделие номерное, и серийные номера регистрируются в запас, серийные номера должны быть отчитаны на место хранения изолированного количества. Если изготовляемое изделие номерное, статус применяемых серийных номеров регистрируется в «исполнении». Примечание: невозможно создать заказ на доработку для серийного номера со статусом забраковано. Для доработки серийных номеров, изделия с дефектом должны быть помещены в изолятор. Принадлежащий клиенту Если один или несколько материалов, используемых в производственном заказе, предоставляются клиентом, заказ обозначается как принадлежащий клиенту в изолированном запасе. Это обозначение применяется, даже если принадлежащие клиенту материалы еще не выданы. Связанные темы Номерные изделия в Производство Работа с номерными изделиями в Производство Ведение заголовков исполнения и компонентов исполнения Закрытие производственных заказов Настройка изолированного запаса Обзор разметки проекта |