| # Номерные изделия в Производство Можно воспользоваться серийными номерами для отслеживания изделий в запасах, производственных заказах, заказах на закупку, заказах на продажу, обслуживание и т.д. Можно определить, например, к какому производственному заказу принадлежит конкретное конечное изделие, какие используются компоненты и каково их происхождение. В этом разделе описываются аспекты использования серийных номеров в Производство. Установка номерных изделий Если вы хотите пользоваться серийными номерами в системе LN, сначала нужно ввести необходимые данные. См. раздел Настройка номерных изделий. Для использования серийных номеров в Производство также нужно задать ряд параметров в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000): Момент генерации серийных номеров Только номерные и партионные изделия в компонентах исполнения Фактическое управление статусом. Структура исполнения Структура исполнения - важное понятие для использования номерных (конечных) изделий в Производство. Структура исполнения отражает конфигурацию продукта. Важны также еще два понятия: Заголовок исполнения Заголовок исполнения содержит отдельные конечные изделия для конкретного производственного заказа или задания на сборку. Компонент исполнения Для конкретного номерного изделия в заголовке исполнения можно просмотреть компоненты исполнения, т.е. использованные в конфигурации компоненты. Компоненты могут быть номерными, а могут и не быть. В зависимости от настройки в поле Только номерные и партионные изделия в компонентах исполнения в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) можно просмотреть либо все компоненты, либо только номерные и партионные компоненты. Можно использовать структуру исполнения и серийные номера для: Информационных целей, например, для определения способа сборки и того, какие компоненты будут использованы. Если вы хотите использовать серийные номера только для информации и для конфигурации, можно не выбирать флаг Отслеживание серийных номеров в деталях сеанса Изделия - Складирование (whwmd4500m000). При этом данные хранятся для отслеживания. Основы структуры продукта ( физическое разбиение), которая используется в Обслуживание и ремонт для целей ремонта и обслуживания. См. подробности в разделах Создание физической структуры из существующей структуры. и Работа с физическими структурами. Если ответственные за обслуживание инженеры используют структуру исполнения, полезно отображать в структуре исполнения анонимные изделия. В этом случае не должен быть выбран флаг Только номерные и партионные изделия в компонентах исполнения в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Обновления сеансов отслеживания в Складирование, так что можно будет отслеживать номерные изделия, использованные для производственных заказов или заказов на продажу, закупку и т.д. Нужно выбрать флаг Отслеживание серийных номеров в деталях сеанса Изделия - Складирование (whwmd4500m000) для использования серийных номеров в целях отслеживания. Серийные номера При операциях в цеху серийные номера обычно вводятся в структуру исполнения. Чтобы ввести номера, можно, например, ввести или сканировать штрих-коды. Вы также можете выбрать генерацию серийных номеров для конечных изделий в заголовке исполнения. В этом случае вы должны задать маску. Момент, когда серийные номера генерируются в заголовке зависит от поля Момент генерации серийных номеров в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Этот параметр очень важен - он позволяет вам определить, в какой момент производственного процесса можно назначить серийные номера для изделий в производственном заказе. Просмотр и ведение заголовка исполнения осуществляется в сеансе Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000), а компонентов исполнения - в сеансе Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000). См. раздел Ведение заголовков исполнения и компонентов исполнения Маски для номерных изделий Если вы хотите иметь возможность генерировать серийные номера, нужно использовать маски. Маски можно задать на трех уровнях: Уровень изделия Можно задать маску для конкретного изделия в сеансе Маска по изделию/группе изделий (tcibd4505m000). Уровень группы изделий Можно задать маску для конкретной группы изделий в сеансе Маска по изделию/группе изделий (tcibd4505m000). Уровень компании Можно задать маску для конкретной компании в сеансе Параметры основных данных по изделию (tcibd9199m000). Если вы хотите сгенерировать серийные номера, система LN ищет маску сначала на уровне изделия, затем на уровне группы изделий и, наконец, на уровне компании. Если маска не задана, структура исполнения не сгенерирована, и вам придется вручную ввести серийные номера, например, набрав их или отсканировав. Без маски неприменим параметр Момент генерации серийных номеров в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). См. также Определение маски. Использование серийных номеров при обработке производственных заказов Обработка серийных номеров в Производство встроена в процесс обработки производственных заказов. Поле Фактическое управление статусом в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) определяет способ обработки серийных номеров в Производство: Автоматически Если в поле Управл. статусом исполнения указано значение Автоматически, действия, выполняемые пользователем над производственным заказом, приводят к изменениям статуса номерного конечного изделия. Например, если сообщено о завершении или отбраковке некоторого количества изделий по производственному заказу, статус такого же количества изделий в заголовке исполнения автоматически меняется на Назначено или Брак. Вручную Если в поле Управл. статусом исполнения указано Вручную, нужно сначала обновить статус изделий в заголовке исполнения, и только потом можно завершать или браковать изделия по последней операции производственного заказа или сам производственный заказ. Например, если вы завершили два номерных изделия, а забраковали одно, нужно сначала изменить статус двух изделий в заголовке исполнения на Назначено, а одного - на Брак. Только после этого можно сообщить о завершении и отбраковке количеств по производственному заказу. Подробнее см. в разделе Работа с номерными изделиями в Производство. Для более детальной обработки номерных изделий необходимо использовать сеанс Производственные складские заказы (timfc0101m000). Этот сеанс особенно полезен для отпуска, возврата и отмены номерных компонентов для определенного конечного изделия. Связанные темы Обзор номерных изделий Работа с номерными изделиями в Производство Ведение заголовков исполнения и компонентов исполнения Настройка номерных изделий |