| # Определение спецификации изделия В строках спецификации перечисляются изделия-компоненты изготовляемого изделия. Каждая строка СИ содержит информацию о позиции изделия-компонента в СИ, требуемом количестве, дате окончания использования этого изделия-компонента и т.д. Изделия-компоненты могут быть либо изготовляемые, либо закупаемые. Вы можете ввести и обработать строку СИ непосредственно в обзорном сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) . Спецификация изделия (tibom1110m000) Для изменения большего числа полей, нужно дважды кликнуть на позиции BOM, после чего вызывается сеанс Спецификация изделия (tibom1110m000). Если вы хотите определить СИ для изделия вы должны сначала определить изделие в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000), а также и в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) Изделия - Производство (tiipd0101m000) Вы можете выбрать в меню "Вид" как представлена СИ и, следовательно, как изделие-компонент вводится: По позиции Группировать по операции и позиции. Параметры Спецификации изделия (tibom0100m000) В сеансе Параметры Спецификации изделия (tibom0100m000) вы можете определить в каком "виде" СИ представлена при старте сеанса. Выбор в поле Показ СИ по в каком "виде" вы хотите видеть СИ, по Изделию или по Операции. Изделие Операция Замена устаревших компонентов Для замены устаревших компонентов выполните следующее: Введите строку СИ с таким же номером позиции СИ, как и у устаревшего компонента. Введите для устаревшего компонента в поле Действует до дату, когда должно произойти переключение. Действует до Введите одинаковые данные в поле Действует с для нового компонента. Если устаревший компонент больше не используется ни в какой СИ, вы должны установить последнюю разрешенную дату заказа изделия в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) Если последняя разрешенная дата заказа указана по складу, то следует использовать сеанс Склад - Изделие (whwmd2510m000). Склад - Изделие (whwmd2510m000) Если флаг Расходуемые и альтернативные материалы выбирается в сессии Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000), и вы вводите новый компонент с таким же Номером позиции СИ как существующий компонент, LN автоматически вставляет как устаревший материал расходуемый материал в сессии Расходуемые и альтернативные материалы (tibom0150m000). Связанные темы Структура многоуровневой СИ Структура одноуровневой СИ Структура сводной СИ Расчет нетто-количества Отходы и выход продукции Связь материалов с операциями Фиктивные изделия Обзор ссылочных указателей Процедура для связи ссылочных указателей в СИ Ярлыки в производстве Интеграция Производство и Управление документами Использование оставшегося запаса устаревших изделий Альтернативные материалы в СИ |