| # Печать рабочих инструкций (tiasc5450m000) Используйте этот сеанс чтобы распечатки рабочих инструкций для заданий рабочей зоны. Связанные темы Обзор управления сборкой Задания на сборку Сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Ссыл.дата Рабочие места имеют дату ввода в действие. Выберите дату, на которую рабочие места должны быть действительными. Ссылочная дата также используется для проверки, действуют ли рабочие зоны в ASC. Сорт Выберите требуемый макет отчета. Чтобы предварительно просмотреть макет, нужно: Выбирете нужную запись(записи) Наберите Печать в поле Устройство. Нажмите Продолжить. Полный список содержания рабочих инструкций приведен выше в разделе "Полный список рабочих инструкций". Что печатать Рабочие инструкции, помимо прочего, включают опции, операции, сборочные компоненты, инструкции и задания. Полный список содержания рабочих инструкций приведен в предыдущем списке. Оригиналы Распечатывает рабочие инструкции, которые еще не были распечатаны и имеют Статус задания раб.зоны от Запланированный до Закрытый. Перепечатать Распечатывает рабочие инструкции, которые уже были распечатаны для заказов рабочего места, которые имеют Статус задания раб.зоны от Замороженный до Закрытый. Только различия Печатаются только различия. В особенности только изменения, внесенные с момента первой распечатки, после того как заказ был заморожен. Различия можно распечатать только для заказов рабочего места, имеющих статус Замороженный или Закрытый. Примечание Можно изменить содержание заказа после того, как модификация рабочего места, связанная с заказом, сделана заказозависимой, когда заказ заморожен. Внесенные изменения могут быть применены после распечатки рабочих инструкций. Печать Печатается заданная выборка. |