| # Согласованность КСИ и ПСИ Расхождения могут быть результатом изменений, произведенных либо в КСИ, либо в ПСИ, после того, как КСИ была скопирована в ПСИ. LN проверяет только расхождения между данными, которые были скопированы из КСИ в ПСИ, а не другие изменения ПСИ. LN ERP проводит проверку по четырем вопросам: Существует ли расхождение между строкой ПСИ, скопированной из КСИ, и соответствующей строкой КСИ (включая удаление строки КСИ)? Существуют ли строки, добавленные в КСИ, но не добавленные в ПСИ? Можно ли изменить КСИ после того, как редакция была утверждена. Только исключения могут быть модифицированы. Были ли удалены какие-либо строки ПСИ? Имеются ли какие-либо расхождения между строкой данных копирования КСИ и строкой ПСИ в следующих полях? Осн.Изделие Порядков. номер Исключения Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Копирование К-единиц в изделия Конструкторские СИ Структура одноуровневой СИ |