| # Отчет несоответствия и обработка распоряжений. Функциональность Отчет несоответствия (NCR) позволяет отчитываться о материале несоответствия, обнаруженного во время контроля изделий или материалов ( Качество или Складской контроль) или во время перемещения материалов и/ или в момент нахождения материала в запасах. Материал проверяется, чтобы убедиться, что изделия соответствуют действующим спецификациям и / или чертежам. Во время процесса контроля материала, если обнаружено несоответствие, материал немедленно изолируется. Этот процесс применяется к материалу, который закупается, выдается для производственного заказа, к готовой продукции, полученной из производственного заказа, к отпущенному для заказа на продажу материалу и так далее. NCR генерируется для следующих источников заказов с или без контрольных заказов, выполняемых в качестве части контроля качества. Закупка График закупок Продажа График продаж Производство SFC Производство ASC Передача Контракт по проекту Проект Распределение EP Контроль хранения Сервис Наряд на работу по ремонту Пакетный ремонт Вызов ремонта NCR может быть сгенерирован из: Складской контроль Контроль качества Контроль хранения Сервис Вручную Для создания NCR Выполните следующие шаги для создания NCR: Шаг 1. Генерировать NCR Используйте сеанс Отчет некондиционного материала (qmncm1100m000) для работы с деталями NCMR. На основе источника заказа Infor LN отображает детали заказа. Если NCR создается вручную, тогда введите источник заказа. Введите данные, которые относятся к данным источника заказа (если требуется), номера партий, описание материала несоответствия, некоторые классификации несоответствия и информации, относящейся к репортеру. Введите детали Material Review Board и владельца NCR, ответственного за NCR. NCR создается со статусом Открыт и это не зависит от источника. Для сохранения прослеживаемости, Infor LN позволяет вам определить отношения родитель - потомок между двумя ОНКМ. Если используется опция Деление ОНКМ, Infor LN определяет существующий ОНКМ в качестве родительского и последующий ОНКМ в качестве дочернего. Если NCR генерируется не вручную, Infor LN определяет детали заказа по умолчанию, основываясь на заказе источнике. Можно выбрать и связать несколько партий и/ или серийных номеров с отдельным NCR. Шаг 2. Представить NCR Используйте опцию Представить NCR в сеансе Отчет некондиционного материала (qmncm1100m000) для представления NCR для полной проверки, решения по маршруту и определения персональной ответственности за выполнения распоряжения по материалу несоответствия. Можно изменить владельца отчета NCR по умолчанию и/ или Material Review Board (MRB) по умолчанию. Для изменения данных можно изменить статус NCR c Представленный на Открытый. Шаг 3. Назначить NCR Используйте опцию Назначить NCR в сеансе Отчет некондиционного материала (qmncm1100m000) для назначения NCR со статусом Представленный. Для включения изменений, предложенных владельцем экспертного совета, можно изменить статус с Назначенный на Представленный. Шаг 4. Распоряжение отчета несоответствия NCR Отвественный сотрудник/ владелец исследует несоответствие материала и если требуется переназначает NCR другому владельцу или экспертному совету на детальной закладке сеанса Отчет некондиционного материала (qmncm1100m000). NCR может быть установлен на одно из ранее определенных распоряжений: Переделка (в существующую спецификацию): Это распоряжение применяется к материалу несоответствия, который может быть переработан без негативного влияния на безопасность, производительность, взаимозаменяемость, надежность, и качество. Переработанный материал возвращается в поток годных материалов. Переделка (в новую спецификацию): Это распоряжение применяется к материалу несоответствия, который может быть переработан без негативного влияния на безопасность, производительность, взаимозаменяемость, надежность, и качество. Infor LN назначает новый номенклатурный номер. Переклассификация: Это распоряжение включает переклассификацию не кондиционного материала и назначение нового номенклатурного кода. Возврат поставщику: Это распоряжение применяется когда некондиционный материал находится в ответственноси поставщика и другие распоряжения не рекомендуются. Отходы: Не кондиционный материал не может быть использован для предназначенных целей и не может быть переработан. Требуется верификация отходов. Использовать как есть: Используется для изделий, узлов или продуктов для которых повторяется незначительное несоответствие, которое можно не учитывать. Ремонт: Это распоряжение предназначено для доведения не кондиционного материала до приемлемого состояния, но который не может полностью соответствовать действующим чертежам или спецификациям. Дефектов не найдено: Это распоряжение используется, если отчет несоответствия сделан ошибочно. Материал этого распоряжения возвращается в поток годных материалов. Нельзя изменить NCR со статусом Распоряженный на предшествующий статус. Шаг 5. Закрытие NCR Выберите опцию Закрыть NCR для закрытия NCR и статус автоматически измениться на Закрытый. |