| # Обновление физической структуры (PBS) Если PBS не доступна для изделия, которое должно быть отремонтировано, можно создать новую PBS. Можно создать и изменить физическую структуру, используя опцию Создать физич.структуру в меню действия: Фактические материальные затраты по заказам на обслуживание (tssoc2121m000) Строки компонентов (tsmsc1110m000) Материальные ресурсы по заказам на работу (tswcs4110m000) Примечание Эта опция видима, только если выбран флаг Изменения физической структуры в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000). Можно регистрировать и обрабатывать множественные изменения для изделий, входящих в родительское изделие в физической структуре. Все изменения внедренные на одном уровне структуры, обновляются в PBS после утверждения, одновременно. Набор изменений, внесенных в PBS, группируется под одним номером изменений. Когда применяются новые изменения в существующей PBS, создается новый номер изменения и существующая физическая структура копируется в Изменения физической структуры. После обработки изменений, Изменения физической структуры мб закрыты. Изменение физической структуры Можно регистрировать и управлять изменениями физической структуры в сеансах Изменения физической структуры (tscfg2140m000) и Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000). Можно использовать сеанс Изменения физической структуры (tscfg2140m000) для просмотра и управления (родительскими) изделиями существующей физической структуры, для которой дб обслужены изменения связей компонентов. Каждое изменение имеет свой уникальный Номер изменения. На основе группы номеров и серии номеров изменений заказа, Infor LN берет по умолчанию номер изменения из параметров конфигурации. Поля Тип заказа и Номер заказа заданы в сеансе Изменения физической структуры (tscfg2140m000), чтобы связать изменение физ. структуры и заказа на обслуживание, заказ на продажу ремонта или заказ на работу. Можно использовать сеанс Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000), чтобы управлять изменениями структуры на уровне компонентов. Когда запись заголовка создается и сохраняется, все компоненты копируются в строки. Для каждого номера позиции компонента в физической структуре создается строка изменения.. Во время процесса изменения, эти скопированные строки доступны в изменениях структуры как ссылка к старой структуре. Можно использовать поле Источник изменения в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000), чтобы задать причину изменения Поле Действие задает тип изменения, внесенного в строку. Когда множественные изменения регистрируются под одним и тем же номером позиции структуры, доп.строки создаются для этой позиции. Однако, одна строка изменений разрешена для каждого источника изменения. Также можно использовать сеанс Физическая структура - Изменения (tscfg2640m000), чтобы регистрировать и управлять изменениями физ. структуры. На основе параметров управления конфигурациями , изменения физической структуры мб созданы автоматически, вручную или с помощью ДБО сообщений. Автоматическое создание физ. струтуры ( PBS) Если выбран флаг Автообновление из заказов на работу (для заказов на работу, обслуживание и заказов на продажу ремонта) в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000), используются изменения физ. структуры. Во время выполнения ЗО, ЗР и ЗПР Infor LN создает изменения физ.структуры в сеансе Изменения физической структуры (tscfg2140m000). Во время создания физ. струтуры ( PBS), Infor LN выполняет многоуровневую проверку, чтобы гарантировать, что не доступна ни одна открытая физ.струтура для любого родительского или дочернего изделия в физ.структуре. Если доступна, физ. структура не создается. Когда сохраняются данные в сеансе Физические структуры (tscfg2110m000), компоненты/поля, принадлежащие родительскому изделию и серийному номеру физ. структуры, копируются в сеанс Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000). Флаг Скопировано из структуры проекта выбран в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000) и создается новый номер изменения физ.структуры. Строки физической структуры со Статус- Для установки и Для удаления в сеансе Физические структуры (tscfg2110m000), копируются в сеанс Изменения физической структуры (tscfg2140m000) и нельзя изменить значения этих полей. Для всех строк в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000) поле Источник изменения первоначально выставляется в Не изменено, поле Действие выставляется в Сохранение и Статус изменения выставляется в Свободный. Создание и изменение PBS вручную Можно создать PBS вручную с использованием сеанса Физическая структура - Изменения (tscfg2640m000). Можно также создать PBS вручную с использованием опции Создать физическ.структуру в меню Действия в сеансе Физические структуры (tscfg2110m000). Когда PBS создано вручную из заказов, флаг Разрешение заказа только после утверждения изменений структуры выбирается в сеансе Изменения физической структуры (tscfg2140m000). Строки физической структуры можно изменить, только если поле Действие имеет значение Установка, Замена и Снятие в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000). Изделие/серийный номер может быть добавлено, изменено или изъято из физической структуры родительского изделия. Также можно изменить значение в поле Новое количество, если изделие не номерное. данные строки можно изменить, только если Статус установлен в Свободный. Если строки со Статус Свободный недоступны (так как внесены множественные изменения для одного и тогоже номера позиции во время изменения физ.структуры), дб создана новая строка изменений структуры для этого номера позиции, чтобы вместить изменение. Можно использовать опции Установить, Удалить и Замена в меню действие сеанса Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000), чтобы установить, удалить и заменить строку изменений. Если измененияструктуры инициированы заказом, не разрешается вносить изменениявручную, пока заказ не завершен. Можно отменить ручные изменения в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000), если Источник изменения установлен в Вручную и изменение не утверждено или отклонено. Для номерных изделий, которые становятся частью структуры с использованием опции Заменить/Установить, действуют следующие ограничения: Изделие дб частью физ.структуры Изделием должен владеть другой контрагент Изделие не должно присутствовать на складе ( в таком случае требуется отпуск со склада, чтобы переместить физически изделие со склада в родительское изделие) Номерные изделия со статусами В переработку, Снято и Замещено не разрешены. Изменения ДБО На основе ДБО сообщения, строка физ. структуры мб создана в сеансе Строки изменения физической структуры (tscfg2141m000) и активная структура копируется в строки ихменения физ.структуры. |