| # Строки заказа на контроль (qmptc1101m000) Используйте этот сеанс чтобы работы со строками заказа на контроль. Для каждой комбинации аспекта и характеристики, доступна строка контроля. Данные, связанные с характеристикой, могут быть изменены для заданного заказа на контроль. Закладки Общий Детали характеристики. Данные теста Детали метода тестирования. Примечание Вы не можете изменить запись, если уже существуют данные теста для строки. Если статус строки заказа установлен в Завершенный, то новые строки не могут быть добавлены для исходного заказа. Смотри также Контрольный заказ Заказ на контроль Заказ на контроль закупаемых, реализуемых либо производимых изделий. Строка Номер позиции заказа, с которым связан заказ на контроль. Это может быть номер строки заказа на продажу, заказа на закупку или номер позиции в СИ. Статус строки заказа Статус строки заказа определяет текущий статус строки заказа на контроль. Статус изменяется несколькими сеансами: Строки заказа на контроль (qmptc1101m000) (свободный) Печать заказов на контроль качества (qmptc1400m000) (распечатанный) Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) (действующий) Завершение/обработка контроля по заказу (qmptc1202m000) (завершенный) Аспект Часть изделия. Например, болт может содержать такие аспекты, как головка и резьба. Аспект может содержать одну или несколько характеристик. Например, головка может иметь диаметр и длину, а резьба может иметь диаметр и цвет. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Тип характеристики Тип измеряемого значения. Единица характеристики Выражение, используемое для расчёта характеристики средствами других переменных или фиксированных характеристик. Примечание Поле Алгоритм доступно только, если установлено значение Алгоритм в поле Метод. Вводится код алгоритма вычисления значения характеристики. Характеристика для алгоритма Если этот флаг установлен,, характеристика может быть использована в качестве переменной или в качестве постоянной в алгоритме вычисления другой характеристики. Набор опций Группа возможных значений характеристики. Для каждого значения можно указать применимость. Например, в набор опций входят опции Голубой и Красный. Пример
Характеристика | Значение pH
Тест | Тест Литмуса
Опции | Голубой = Допустимо
Красный = Не допустимо
Примечание Вы можете ввести набор опций, если поле Тип характеристики- Опция. Метод Тип значения характеристики или способ вычисления значения характеристики. Алгоритм Выражение, используемое для расчёта характеристики средствами других переменных или фиксированных характеристик. Примечание Поле Алгоритм доступно только, если установлено значение Алгоритм в поле Метод. Вводится код алгоритма вычисления значения характеристики. Факт.дата начала Дата, на которую внесены первые данные для строк заказа на контроль. Эта дата обновляется в сеансе Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) и не может быть изменена. Фактич.дата завершения Дата получения отчета о завершении заказа на контроль. Эта дата обновляется в сеансе Завершение/обработка контроля по заказу (qmptc1202m000) и не может быть введена вручную. Тест Испытание или проверка определенных характеристик. Можно прикрепить несколько тестов к одной характеристике. Участок тестирования Физическое местоположение, где производятся тесты. Деструктивный тест Если этот флаг установлен,, тест является разрушающим и изделие не может быть использовано после проверки. Тип результата Тип результата, сообщаемого пользователю. Ед-ца теста Единица, которая относится к тесту. Например, метр, литр или килограмм. Примечание Значение единицы характеристики по умолчанию. Единица теста и единица характеристики должны относиться к одной физической величине. Стандарт теста Стандарт, обычно используемый для теста. Например, стандарт DIN. Квалификация Конкретные знания или технический опыт, который должен иметь инженер для выполнения работ. Например, знание электричества, специального оборудования и так далее. Работник Лицо, производящее тестирование этой характеристики. Инструмент Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | измеритель pH фактора
Характеристика | значение pH
Группа инструментов Код группы инструмента. Группа инструментов с одинаковыми характеристиками. Описание Описание или название кода. Номер инструмента Номер инструмента, который может использоваться для отслеживания инструмента. Описание Описание или название кода. Фиксированное значение характеристики Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами, введенными в следующих сеансах: Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами, введенными в следующих сеансах: Примечание Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами теста, заданными в сеансе Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000). Это поле используется только, если поле Метод установлено в Фиксированный. Если поле Тип характеристики установлено в Целое, поле Фиксированное значение характеристики округляется до ближайшего целого. Примечание
Пример
Пользователь вводит | Округленное значение
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Стандарт Стандарт. обычно используемый для характеристики. Например, стандарт DIN. Тип значения Тип значения характеристики. Допустимые значения Тип значения Имя диаграммы Код обозначения диаграммы, к которому применяются номинальные значения. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Тип диаграммы Код типа диаграммы, к которому применяются номинальные значения. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Стандарт допуска Код стандарта допуска, привязанного к диапазону номальных значений. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Номинальное значение Номинальное значение характеристики, выраженное в единице характеристики. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Норма Желаемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики, допустимое для качества. Примечание Это поле не используется, если введено Фиксированный в поле Метод или Опция в поле Тип характеристики. Верхний предел Максимальное значение характеристики, выраженное в единице характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству. Примечание Поле Верхний предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Нижн.предел Минимальное значение характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству, выраженное в единице характеристики. Примечание Поле Нижн.предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Валидация алгоритма Проверка правильности данных заказо-зависимого алгоритма. Устан.в Активный Эта опция используется для установки статуса строки заказа на контроль в Активный. Устан.в Завершен. Эта опция используется для установки статуса строки заказа на контроль в Завершенный. Гистограмма распределения Эта опция используется для просмотра диаграммы распределения. |