| # Источник полученного пакета (ecedi7560m000) Используйте этот сеанс чтобы показа ссылок на полученный пакет созданной во время успешной или неуспешной обработки предыдущего входящего EDI-сообщения. Примечание Если вы запустили этот сеанс с помощью масштабирования, вы можете только найти и выбрать запись. Связанные темы Структурирование референсных номеров Уровни EDI-сообщений и структуры файлов Структура директорий Многозвенная коммуникация Номерпакета Номер пакета ассоциируется с полученными EDI-сообщениями (для входящих сообщений, которые были успешно обработаны и обновлены в LN приложении или хранятся в сохраненных сообщениях для получения). Примечание Номер пакета генерируется для каждой сети, когда входящие EDI-сообщения обрабатываются. Организация Код, обозначающий набор стандартов (таких как ANSI X12, UN/EDIFACT, и VDA), используемых в EDI коммуникации. EDIсообщение Входящие и/или исходящие сообщения, поддерживаемые данным приложением. Эти сообщения могут быть активными (т.е. действительно используемыми в компании) или не активными. Сеть Код, идентифицирующий сеть коммуникации, используемую для управления потоком данных через посредника (например, коммуникация через Value Added Network (VAN) через EDI-translator) или напрямую, без перевода, в партнерскую компанию, использующую такое же программное обеспечение. Дата обработки Дата обработки сообщения Но.файла трассир. В Порядковый номер файл трассировки used for these EDI-сообщения. Сохр.в директ.получен. Входящие EDI-сообщения регистрироваться в отдельной директории, как определено в сеансе Параметры EDI (ecedi0100s000) сеансе. Если задано, то все полученные сообщения для заданной сети/комбинации номера пакета будут храниться в этой директории. |