| # План-базис сборочных компонентов и часов Начало Производство > Управление сборкой > Сборочные линии (tiasl1530m000). Если вы не хотите записывать каждый отпуск материала или каждый затраченный час в отдельности, вы можете воспользоваться списанием по план-базису. План-базис экономит время, но может привести к снижению точности. Обычно план-базис используется для малоценного материала с регулярным потреблением. План-базис не отражает физический материальный поток, а является административным процессом. План-базис может быть определен, как автоматическое списание в производство материалов из запасов или учет затраченного времени на изготовление изделия на основе нормативных значений и количества завершенных изделий. За дополнительной информацией обратитесь к Списание по план-базису для сборки. Чтобы выполнит план-базис сборочных компонентов и часов, выполните следующие шаги. Выберите свою сборочную линию. Нажмите Потребность в сбор.компонентах > Списание Потребностей в меню соответствующий. Запустится сеанс Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000). Нажмите План-базис, чтобы запустить процесс списания. Если процесс план-базиса прошел успешно, LN устанавливает все задания рабочей зоны, относящиеся к заданиям на сборку, в статус Закрыто. Задания на сборку имеют статус Завершено. Закрытие заданий на сборку Начало Производство > Управление сборкой > Задание на сборку (tiasc2502m000). Предпосылки Закрыть задания на сборку можно только тогда, когда соблюдены следующие условия: Статус заданий на сборку должен иметь значение Завершено. Все задания рабочей зоны, связанные с заданиями на сборку, должны иметь статус Закрытый, иначе говоря, данные задания рабочей зоны должны быть списаны по план-базису. См. в сеансе Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000). Функциональные возможности Закрытие задания на сборку влечет следующие последствия (если не указано иное): Также закрываются задания на сборку на линиях снабжения. Если используется обработка операций Наз базе задания, сеанс Задание на сборку (tiasc2502m000) также закрывает кластерные заказы рабочей зоны указанных заданий на сборку. Это действие приводит к расчету результатов и созданию финансовых операций, которые упоминаются в интерактивной справке сеанса Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000). Если закрываемое задание на сборку является заданием на сборку выпускающей линии статусу варианта исполнения в Конфигурации сборочной линии (LAC) присваивается значение Завершено. LN создает финансовые операции для закрытых заданий на сборку. LN выдает сообщения об ошибках, если финансовые операции невозможно завершить.. Чтобы увидеть сообщения об ошибках, нужно нажать кнопку Сообщения. Проводятся начисления изделия, а также вычисляется и проводится дополнительный вариант расчетного отдела. Финансовые операции Расчет дополнительного варианта расчетного отдела проводится по формуле:
    Дополнительный вариант расчетного отдела = оценка НЗП + начисление поступлений изделия - себестоимость на базе параметров.
В данном расчете себестоимость на базе параметров вычисляется и извлекается из модуля "Конфигурация сборочной линии" (LAC). При расчете и проводке дополнительного варианта расчетного отдела проводятся следующие финансовые операции: Источник операции: Производство ASC. Операция финансовой интеграции: Дополнительный вариант расчетного отдела.
Дебит | Дополнительный вариант расчетного отдела.
Кредит | Производственное НЗП.
Источник операции: Производство ASC. Операция финансовой интеграции: Начисление изделия (поступление).
Дебит | Производственное НЗП.
Кредит | Начисление
Примечание Если используется обработка операций На базе рабочей зоны, кластерные заказы рабочей зоны закрываются при помощи сеанса Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000). Если используется обработка операций Наз базе задания, можно снова открыть Закрыто задания на сборку, иначе говоря, изменить их статус на Завершено, зарегистрировав дополнительные часы для заданий в пакете Персонал. Чтобы закрыть задания на сборку, выполните следующие шаги. Выберите задания на сборку и нажмите Закрыть задание на сборку в меню соответствующий. Запустится сеанс Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000). Выберите задания на сборку в Диапазон выборки и нажмите Закрытие заданий. Если процесс закрытия заданий на сборку прошел успешно, LN установит ваши задания на сборку в статус Закрыто. Закрытие сборочных линий Начало Производство > Управление сборкой > Сборочные линии (tiasl1530m000). Предпосылки Закрыть сборочные линии при помощи данного сеанса можно только тогда, когда соблюдены следующие условия: Используется обработка операций На базе рабочей зоны. Параметр Обработка операций выбран в сеансе Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000). Если применяется обработка операций Наз базе задания, использовать данный сеанс невозможно, так как LN закрывает линию автоматически при закрытии заданий на сборку в сеансе Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000). Все задания рабочей зоны имеют статус Закрытый, что означает, что все задания рабочей зоны на данный день списаны по план-базису. Функциональные возможности При закрытии сборочной линии выполняются следующие действия: Начисления линии применяются к фактическому НЗП. Это происходит до вычисления результатов производства. Результаты работы линии рассчитываются и проводятся. Кластерные заказы рабочей зоны (CLSO), связанные с рабочими зонами на линии, получают статус Закрытый. При обработке операций На базе рабочей зоны CLSO связывается с рабочей зоной каждый день, и этот CLSO поддерживает все потребности в компонентах. Последующие требования После запуска данного сеанса необходимо удалить нежелательные данные при помощи сеансов Удаление зависимых от состояния данных (tiasl1200m000) и Удаление независимых от состояния данных (tiasl1210m000). Финансовые операции Результат производства вычисляется по формуле:
    Результат производства  = Оценочные НЗП - фактические НЗП
Проводимые финансовые операции зависят от того, является ли сборочная линия, о которой идет речь, основной или линией снабжения. Если сборочная линия является линией-поставщиком, проводками для операций являются: Источник операции: Производство ASC Операция финансовой интеграции: Начисления линий
Дебит | Производственное НЗП.
Кредит | Зона действия начислений
Источник операции: Производство ASC Операция финансовой интеграции: Результат производства
Дебит | Производственное НЗП.
Кредит | Результат производства
Если сборочная линия является основной линией, НЗП каждого задания перемещается в бухгалтерию задания, что приводит к проводке отпуска и поступления передачи НЗП. В дополнение к проводкам, указанным в предыдущих параграфах, также выполняется проводка следующих операций: Источник операции: Производство ASC Операция финансовой интеграции: Передача НЗП отпуск
Дебит | НЗП в пути
Кредит | Производственное НЗП.
Источник операции: Производство ASC Операция финансовой интеграции: Передача НЗП поступление
Дебит | Производственное НЗП.
Кредит | НЗП в пути
Примечание Если используется обработка операций На базе рабочей зоны, можно иметь только результаты по сборочной линии на каждый день. Если данный сеанс запускается для диапазона дней, то есть, по каждому дню, когда начисления сборочной линии применяются к фактическому НЗП данного дня, результат производства вычисляется и проводится для каждого дня. Финальный итог представляет собой результат, который рассчитывается по каждой сборочной линии на каждый день, и регистрируется на последней рабочей зоне сборочной линии. Начисления линии применяются к фактическому НЗП до того, как вычисляются результаты производства. Показатели НЗП применяются ко всем рабочим зонам всех заданий интересующего дня. Сборочную линию можно открыть снова, зарегистрировав дополнительные часы в пакете Персонал. После этого нужно закрыть сборочную линию посредством сеанса Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000). Вы должны успешно выполнить списание по план-базису прежде, чем сборочные линии могут быть закрыты. Чтобы закрыть сборочные линии, выполните следующие шаги. Выберите основную сборочную линию и нажмите Закрытие... в меню соответствующий. Запустится сеанс Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000). Выберите Закрыть линии в меню соответствующий. Если процесс закрытия сборочных линий прошел успешно, все Кластерный заказ рабочей зоны (tiasc7530m000) должны иметь статус Закрытый. |