| # Копирование структуры заказ.продукта в заказную структуру (tipcs2231m000) Используйте этот сеанс чтобы копирования структуры заказного продукта в проект с целью поддержки разработки проекта для связанного с заказом клиента производства. Связанные темы Копирование К-единиц в изделия ЗаказноеИзделие Изделие производимое по спецификации заказчика для определенного проекта. Заказное изделие может иметь заказную спецификацию изделия и/или заказной маршрут и обычно недоступно в качестве стандартного изделия. Тем не менее, заказное изделие может быть создано на основе стандартного или типового изделия. Примечание Стандартные изделия выражаются через код изделия. Сегментированные изделия состоят из сегмента кода проекта и базового сегмента (код изделия заказного изделия). Сегменты, из которых может состоять изделие, определяются в сеансе Сегментирование кода изделия (tcibd0500m000)). Копир.только комп.,действующие для модификации Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. ЗаказноеИзделие Изделие производимое по спецификации заказчика для определенного проекта. Заказное изделие может иметь заказную спецификацию изделия и/или заказной маршрут и обычно недоступно в качестве стандартного изделия. Тем не менее, заказное изделие может быть создано на основе стандартного или типового изделия. Примечание Стандартные изделия выражаются через код изделия. Сегментированные изделия состоят из сегмента кода проекта и базового сегмента (код изделия заказного изделия). Сегменты, из которых может состоять изделие, определяются в сеансе Сегментирование кода изделия (tcibd0500m000)). Исп.ссылоч.дату целевого проекта Если этот флаг установлен,, поле ссылочной даты блокируется, поскольку ссылочная дата берется из целевого проекта. Если целевой проект не имеет ссылочной даты, LN выберет системное время. Исп.ссылоч.дату целевого проекта A user definable date that is used to check the validity of change orders and configuration entities. A user definable date that is used to check the validity of change orders and configuration entities such as: User roles Features Configuration resources In the case of effectivity control the reference date is checked against the effective date and expiry date. If the reference date is greater than or equal to the effective date the configuration entity is valid. If the reference date is greater than or equal to the expiry date the configuration entity is not valid anymore. Метод Копиров. Производ. Структуры В этом поле можно выбрать, что копировать - весь продукт или только его первый уровень, или сделать процесс копирования интерактивным. Копировать связи К-единицы Если этот флаг установлен,, связи К-единицы также копируются в заказную структуру продукта. Связанные темы Копирование К-единиц в изделия Альтернат. материал Если этот флаг установлен,, альтернативные материалы компонентов СИ также копируются. Если этот флаг сброшен,, процесс копирования игнорирует альтернативные материалы. Связанные темы Расходуемые и альтернативные материалы и заказные изделия Расходуемый материал Если этот флаг установлен,, расходуемые материалы компонентов СИ также копируются. Если этот флаг сброшен,, процесс копирования игнорирует расходуемые материалы. Связанные темы Расходуемые и альтернативные материалы и заказные изделия Копир.Структуру Варианта исполн. Если этот флаг установлен,, структура варианта исполнения заказного исходного продукта копируется в заказное целевое изделие. Создается номер нового варианта исполнения. Если этот флаг сброшен,, структура варианта исполнения заказного исходного изделия не копируется. Номер варианта исполнения заказного целевого изделия равен 0 (нулю). Копир. Всех Компон. и Всех Параметров Если этот флаг установлен, модификация копируется из заказной структуры продукта в другую заказную структуру. Можно ввести единицу, для которой вы хотите копировать модификацию. Исключения копируются для маршрутов и маршрутных операций, которые удовлетворяют условиям по дате модификации. Генерация кодов нового изделия если существует заказное Изделие LN генерирует новый код изделия, когда вводится заказное изделие. Спрашивать Перед Генерир. Нового Кода Изделия Если этот флаг установлен, LN не будет генерировать новый код изделия, пока не будет подтверждено это действие. Копировать Копирует значения для выбранного диапазона. |