| # Запланированные даты потребностей в синхронных производственных графиках (PSS) Дата, на которую компоненты сборки должны быть поставлены в нужную рабочую зону на линии, является их запланированной датой потребностей. Расчет запланированной даты потребности зависит от значения, введенного в поле Тип послед. работ в сеансе Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000). Вызвать материал со склада можно одним из двух способов: На основе запланированной очередности снабжения рабочих зон на линии. Этот метод основан на запланированном времени начала заданий рабочей зоны и на дате первого задания на сборку для рабочей зоны на линии. Если вы задаете резервное время цикла, то учитываются отклонения буфера. На основе фактической очередности рабочих зон-триггеров. Рабочей зоной-триггером называется рабочая зона, инициирующее переключение, это задается в сеансе Определение триггера процесса (tiasl8100m000). В таком случае LN рассчитывает время прибытия материалов на основе числа рабочих зон (между снабжающей рабочей зоной и рабочей зоной-триггером) и на основе времени цикла. Таким способом осуществляется только вызов материалов по заданиям на сборку, которые уже прошли точку переключения. Этот метод лучше отображает фактический процесс сборки. Примечание Метод отпуска, использующий фактическую очередность, доступен только для контролируемых по заказам SILS-изделий. |