| # Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000) Используйте этот сеанс чтобы управления и вывода на экран конечных номерных изделий, построенных в модуле Управление сборкой (ASC) или в модуле Цеховое управление (SFC). Для каждого отдельного номерного изделия сборочного или производственного заказа в данном сеансе выводится строка. Например, для заказанного количества в шесть изделий в данном сеансе выводятся шесть строк, каждая строка со своим серийным номером, который является уникальным идентификатором одного физического изделия. Примером серийного номера является Номер транспортного средства (НТС) для машины. Если выбрать изделие в данном сеансе и в меню Компоненты исполнения нажать соответствующий, номерные компоненты каждого конечного номерного изделия выводятся в сеансе Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000). Конечное номерное изделие и его номерные компоненты вместе образуют структуру исполнения, которая позволяет отследить данные заказа и понять, какие компоненты имеются в каждом отдельном конечном изделии. Цеховое управление (SFC) Момент, когда на экран можно вывести структуру исполнения номерного изделия, выполненного в модуле Цеховое управление, зависит от значения в поле Момент генерации серийных номеров в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). В различные моменты можно позволить LN сгенерировать серийные номера на основе маски. Если маски нет, необходимо ввести серийные номера вручную. Управление сборкой (ASC) Управление сборкой (ASC) Серийные номера могут генерироваться после подтверждения очередности сборки в модуле Управление сборкой. Затем можно вывести на экран структуру исполнения изделия. Примечание Удалить номерное изделие исполнения можно только в том случае, если статус серии - Создано. Связанные темы Обзор номерных изделий Номерные изделия в Производство Определение маски Производ./Задание на сб. Производственный заказ или задание на сборку, для которого произведено номерное изделие. Изделие Родительское изделие, от которого происходит номерное изделие. Тип изделия тип изделия Допустимые значения Возможные значения Тип изделия (или вид изделия) Операция для брака Определите операцию, для которой серийные номера Отбракованный из производственного заказа в момент нажатия Установить в 'Отбраковано'. Заказанный объем Кол-во заказа будет произведено. На этом количестве основана оценка материалов и часов. Если еще не введен маршрут или дата, календарь основывается на маршруте, используемом по умолчанию, и на 100% загрузки. Если вы используете производства, распределение заказов, когда вы изменяете значения текущего поля, значение Заказанный объем из сессии Оценочные материалы (ticst0101m000) для каждой модификации будет изменено таким образом, что сумма будет совпадать со значением в описываемом поле, а количество будет равномерно распределено по модификациям. Когда распределение присутствует в количестве, которое было заказано контролируется сумма заказанного количества для распределительных линий. Связанные темы Маршруты, зависящие от заказанного количества Обзор модификаций Задание материалов для отпуска Серийн.номер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Код партии Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Модиф. Изделие Модификация изделия. Примечание Когда применяется (внедряется) проектная разметка, разрешается только нулевая и конкретная (одна) модификация в строках распределения проиизводственного заказа. Статус Сер. № Статус серийного номера конечного изделия. Допустимые значения Статус серийного номера Связанные темы Работа с номерными изделиями в Производство Отбраковано на операции Просмотр номера операции, определенной в поле Операция для брака, на которой серийные номера удаляются из производственного заказа. Действ. Если этот флаг установлен, структура исполнения завершена. Структура исполнения завершена, если для номерных компонентов имеются серийные номера, а для управляемых партиями (номерных) изделий - номера партий. LN автоматически проверяет завершенность структуры исполнения в момент изменения статуса серийного номера (вручную или автоматически) из Создано или Забраковано в Назначено. Если структура исполнения не действительна, ее нельзя скопировать в структуру обслуживания в сеансе Создание физической структуры (tscfg2210m000). К тому же, если поле Проверять серийные номера исполнения в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000) имеет значение Предупр. или Блокировка, изделие нельзя отгрузить. Связанные темы Работа с номерными изделиями в Производство Заказ на переделку Если для номерного изделия имеется переделка, в этом поле выводится номер заказа на переделку. Связанные темы Заказы на переделку Компоненты исполнения LN запускает сеанс Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000). В данном сеансе можно вывести на экран компоненты номерного изделия. Генерировать сер.номера При нажатии на эту кнопку LN генерирует серийные номера для изделий, изготовленных для заказа на сборку. Валидация Нажмите, чтобы проверить, завершена ли структура исполнения. Структура исполнения завершена, если для номерных компонентов имеются серийные номера, а для управляемых партиями (номерных) изделий - номера партий. Структура исполнения не завершена, если отсутствуют серийные номера и/или номера партий. Дерево просм. Запускает графический сеанс для просмотра дерева исполнения для выбранного номерного изделия. Поставить статус в 'Назначено' Меняет статус серийного номера на Назначено. Установить в 'Отбраковано' Меняет статус серийного номера на Забраковано. Физическое распределение Просмотр физической структуры для физических компонентов номерного изделия. Печать заголовка исполнения Запускает сеанс Печать заголовка исполнения (timfc0410m000). |