| # Обзор управления сборкой Модуль Управление сборкой в LN используется для контролирования цеховых процессов при производстве изделий FAS. Сборочные линии Сборочные линии состоят из последовательности рабочих зон на линии. При изготовлении изделий эти изделия передаются от одной рабочей зоны к другой, и на каждой рабочей зоне сборочной линии выполняется операция. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Структуру нужно задать в модуле Управление сборкой. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Задания на сборку Запасы на сборку могут генерироваться из заказов на продажу (на основе спроса) или при помощи конфигуратора. Они проходят через серию статусов, аналогично тому, как это происходит с производственными заказами в модуле SFC. Сборочные детали распределяются на цеховые склады рабочих зон сборочной линии, только после этого можно переходить к выполнению задания. Завершив задание, можно списать материалы и часы по план-базису. Модификации рабочих зон на линии. При передаче задания на сборку в модуль Управление сборкой задания рабочих зон на линии, модификации рабочей зоны на линии и переменные конфигурации. Модификации служат для уменьшения количества данных путем комбинирования операций и материалов с одинаковыми спецификациями для конкретного рабочей зоны на линии. Установление очередности на линии Задания поступают из конфигуратора в первоначальном порядке (то есть в порядке обработки сборочной линией). В модуле Управление сборкой можно установить набор правил для размещения этих заданий и источников спроса в окончательной последовательности. Правила включают приоритеты (например, у заказов на продажу более высокий приоритет, чем у складских заказов) и операционные требования (например, необходимость располагать рядом задания, в которых требуется окраска изделий в один и тот же цвет, чтобы избежать потерь времени при смене насадок). Расчет затрат сборочной линии Имеется ряд существенных отличий финансовых расчетов, выполненных для заданий на сборку, от случая производственных заказов SFC. Например, результаты не разделяются на отклонения цен и отклонения эффективности, а также не рассчитываются затраты на единицу конечной продукции. Связанные темы Управление сборкой (ASC) Задания на сборку Хранение завершенных типовых изделий Сборочные изделия Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Продажа множества вариантов исполнения для сборки |