| # Сборочная линия - загрузка линии (tiasl3500m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран количества заданий, установленных по графику для сборочной линии, и максимального количества заданий, которое возможно для данной линии. соответствующий опции меню Можно перейти в следующие сеансы: Сборочная линия - Загрузка линии -Диаграмма (tiasl3700m000) Перестройка загрузки линии (tiasl3200m000) Загрузка по критической комбинации опций (tiasl3510m000) Связанные темы Загрузка рабочих зон на линии Сбороч. линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Дата Запланированная дата выхода, на которую ссылаются данные загрузки. Фактич.число заданий Количество заданий, запланированных по графику для сборочной линии на указанную дату. Максим. число заданий Максимальная мощность сборочной линии в изделиях заданий. Данная мощность определяется правилами набора заданий. |