| # Участок линии - Заменяемые конфигурации (tiasl2530m000) Изделие является взаимозаменяемым с другим изделием в определенной точке сборочной линии, если в этой точке два изделия имеют одинаковые спецификации. Во время обмена заменяются физические продукты. Это означает, что НЗП, назначенное одному заданию на сборку, теперь связывается с другим заданием на сборку. В LN заменяются серийные номера и фактически построенные структуры заданий на сборку. Связанные темы Задания на сборку Участок линии Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Сборочн. линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Задание на сборку Задание на сборку изделия на одной сборочной линии или более. Взаимозамен. конфигурация Конфигурация является заменяемой на другую конфигурацию на определенном участке сборочной линии, если на этом участке две конфигурации имеют одинаковую спецификацию. Взаимозамен. конфигурация Нажмите для замены выбранных конфигураций. |