| # Модификация в управлении Проектом PCS В модуле Управление проектом в Производство модификации могут назначаться для: Части проекта Модуль планирования по проекту Части проекта Части проекта используются для определения сметной стоимости проекта. Они вводятся вручную или генерируются из строки заказа на продажу (генерирование структуры проекта из варианта исполнения). Расчет сметной стоимости использует стандартную себестоимость из CPR для расчета сметной стоимости части стандартного проекта. Однако, если стандартная часть имеет модификацию, себестоимость этой части пересчитывается для определения себестоимости модификации этой части. В случае, если СИ этой части имеет исключения для дополнительного материала, себестоимость модификации может существенно отличаться от стандартной себестоимости. Модуль планирования Модуль планирования всегда вводится вручную. Он используется для запуска Планирование предприятия с целью создания спроса, когда заказа на продажу еще нет в наличии. Номер модификации в модуле используется Планирование предприятия во время разбиения СИ и использования маршрута для определения объектов, которые являются действительными. СИ и маршруты заказных изделий Когда изделия копируются в новую структуру, пользователь может выбрать одну из двух опций: Копировать все строки СИ и маршруты со связанными исключениями. Копируйте только строки СИ и маршруты, которые являются действующими для особой модификации. Прикрепленные исключения не копируются. Можно выбрать опции из следующих сеансов: Копирование структуры станд.продукта в заказную структуру (tipcs2230m000) Копирование структуры заказ.продукта в заказную структуру (tipcs2231m000) Копирование структуры заказ.продукта в стандартную структуру (tipcs2232m000) Кастомизация модифицируемых изделий в заказе на продажу Если вы хотите кастомизировать модифицируемое изделие в заказе на продажу, используя сеанс Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000), необходимо применять метод полного копирования. Это означает, что в проект PCS копируется полная спецификация изделия, а также все операции, применимые ко всем модификациям. Кроме того, копируются все исключения, связанные со строками СИ и операциями. Если вы вносите изменения в модификации в проекте PCS, например, изменяя модификацию в связанном заказе на продажу, не нужно повторно генерировать проект PCS, поскольку все данные, относящиеся к модифицируемому изделию, уже присутствуют. Более того, измененная конструкция модификации автоматически учитывается для планирования следующего заказа в Планирование предприятия. Примечание Модифицируемые маршруты не копируются в проект PCS. Так же как и маршруты, не являющиеся модифицируемыми, заданный по умолчанию маршрут модифицируемого изделия или маршрут, базирующийся на фиксированном объеме заказа или оптимальном объеме заказа, копируются в проект PCS. Связанные темы Обзор модификаций |