| # Загрузка общего рабочего центра по неделям (tisfc1508m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра запланированной мощности общего рабочего центра на заданную неделю. Примечание Если вы внесли какие-либо изменения в цеховое планирование, нужно запустить сеанс Построение загрузки (tisfc0201m000) (в компании рабочего центра) до того, как можно будет использовать описываемый сеанс. Вы должны выбрать Автоматически или Вручную в поле Метод обновления недельной загрузки сеанса Параметры SFC (tisfc0100s000). В сеансе Связи общего рабочего центра (tirou3100m000) задается Процент мощности первичного рабочего центра, назначенного текущему вторичному рабочему центру. Этим определяется мощность вторичного рабочего центра. Если у первичного рабочего центра мощность- 80 часов в неделю, а для вторичного рабочего центра в поле Процент мощности указано 50%, мощность вторичного рабочего центра составит 40 часов. Связанные темы Общие рабочие центры Производственные заказы - функциональный обзор Рабочий центр Общий рабочий центр, для которого вы хотите увидеть запланированную мощность. Компания Компания общего рабочего центра. Год выпуска Год, для которого вы хотите просмотреть запланированную загрузку общего рабочего центра. Произв. неделя Номер недели, для которой вы хотите просмотреть запланированную загрузку общего рабочего центра. Неделя номер один - это первая неделя года, содержащая по меньшей мере четыре дня, с учетом того, что понедельник - первый день недели. Рабочий центр Вторичный рабочий центр, для которого вы хотите увидеть запланированную мощность. Норм.мощность чел. Стандартная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число операторов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность человека Доступная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
     Мощность по календарю * Число операторов * Процент общей мощности.
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие чел.-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Станд.мощн. механизма Стандартная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число механизмов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность механизма Доступная мощность вторичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
    Мощность по календарю * Число механизмов * Процент общей мощности..
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие машино-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в машино-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Рабочий центр Первичный рабочий центр, для которого вы хотите увидеть запланированную мощность. Компания Компания первичного рабочего центра. Норм.мощность чел. Стандартная мощность первичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число операторов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность человека Доступная мощность первичного рабочего центра, выраженная в человеко-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
     Мощность по календарю * Число операторов * Процент общей мощности.
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру (в случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%). Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие чел.-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции первичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. Станд.мощн. механизма Стандартная мощность первичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Стандартная мощность рассчитывается на основе следующих полей в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000):
    Число механизмов * Базовая суточная мощность на единицу ресурсов.
Доступная мощность механизма Доступная мощность первичного рабочего центра, выраженная в машино-часах. Доступная мощность рассчитывается следующим образом:
    Мощность по календарю * Число механизмов * Процент общей мощности..
Где:
    Мощность в календаре = Время в календаре * Коэффициент эффективности * Процент мощности.
Время в календаре = Дата окончания - Дата начала (для одной записи Действующего календаря). Коэффициент эффективности = рабочее время / время по часам. Процент общей мощности = процент, распределенный общему вторичному рабочему центру. В случае первичного общего рабочего центра, или не общего рабочего центра, процент составит 100%. Связанные темы Расчет доступных мощностей Общие машино-часы Сумма оставшихся/просроченных часов операции вторичного рабочего центра для заданного периода, выраженная в человеко-часах. Поскольку имеется остаток часов, затраченные часы зарегистрированные в пакете Персонал, не учитываются. День Дата производства, к которой относится загрузка. Механизм Механизм, для которого вы хотите просмотреть планирование в компании общего рабочего центра. Производственный заказ Запланированный производственный заказ. Маршрут Маршрут запланированного производственного заказа для общего рабочего центра. Операция Код операции, выполняемой в общем рабочем центре. Задание Задание, запланированное для общего рабочего центра. Плановое кол-во Количество, запланированное для производственного заказа в общем рабочем центре. Человеко-часы Человеко-часы, необходимые для выполнения операции. Машино-часы Машино-часы, необходимые для выполнения операции. Местонахождение Место, где выполняется операция. Можно также ввести в это поле любую другую информацию об операции. Группа SFC заказов Группа заказов SFC, к которой принадлежит производственный заказ. Связанные темы Группировка заказов Изделие Изделие, которое планируется произвести по производственному заказу. |