| # Изделия - Производство (tiipd0101m000) Используйте этот сеанс чтобы для нахождения, просмотра или управления данными изделий. Примечание При выборе изделия система LN производит выборку производственных данных изделия, заданных для типа изделия и группы изделия, которые принадлежат изделию. Если нужно ввести производственные данные изделия, сначала должны быть введены принятые по умолчанию производственные данные для типов и групп изделий в сеансе Изделия - Данные производства по умолчанию (tiipd0102m000). Связанные темы Данные изделия Критические изделия Интеграция Производство и Управление документами Изделие Конфигурируемое изделие. Ключ поиска Ключи поиска используются для выбора изделия в разных сеансах. Единица запасов Единица, в которой записаны запасы изделия. Тип изделия Классификация изделий, используемых для определения того, является ли изделие, например, купленным, произведенным или или частью оборудования. Набор функций зависит от типа изделия. Допустимые значения Тип изделия Источник по умолчанию Источник поставки по умолчанию. Это поле можно использовать для определения, какой тип заказа поставки система LN должна создать, если для этого изделия вводится заказ на продажу, а наличный запас изделия недостаточен. Примечание Если тип изделия Изготовляемое или Типовое, источник поставки может быть Цех или Сборка. Если тип изделия Инженерный модуль, то источник поставки Сборка и его нельзя изменить. Если тип изделия Закупаемое, то источник поставки Закупка и его нельзя изменить. Допустимые значения Источник Связанные темы Сборочные изделия Создание типовых СИ СИ Объем СИ Задает количество изготавливаемых изделий, на котором основывается спецификация изделия. Количество в СИ позволяет указать очень малые объемы в качестве компонентов спецификации. Связанные темы Объем СИ Коэффициент отходов Отходы можно определить в процентах или как конкретное количество. Если отходы заданы в процентах, этот процент называется коэффициентом отходов. Он определяется по формуле:
    Валовая потребность = (коэффициент отходов/100% + 1) * нетто-количество
Связанные темы Отходы Количество отходов Количество, используемое для того, чтобы предусмотреть фиксированные потери в объеме в процессе производства продукта. Фиксированное количество отходов учитывается через формулу:
    Валовая потребность = нетто-количество + количество отходов
Связанные темы Отходы Задавать склад в СИ Если этот флаг установлен, и данное изделие используется в качестве компонента в СИ, необходимо указать склад для данного изделия-компонента в строке СИ в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). В результате, если выполняется разузлование зависимого спроса, изделие-компонент поставляется со склада, указанного в строке СИ. Если этот флаг сброшен, и данное изделие используется в качестве компонента в СИ, нет необходимости указывать склад для данного изделия-компонента в строке СИ. В случае разузлования зависимого спроса изделие-компонент поставляется со склада, указанного в сеансе подробностей Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Фиктивное Если этот флаг установлен, это изделие является фиктивным. Можно переустановить этот флаг флагом Фиктивное в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). Связанные темы Фиктивные изделия Использовать запас фиктивных Если этот флаг установлен, LN проводит проверку на наличие доступного запаса фиктивных изделий. Если фиктивное изделие имеется в запасе и в достаточном количестве, данный запас используется в качестве компонента в производственном заказе. Если нет запаса фиктивного изделия, или если его не хватает, запас не используется. LN обрабатывает компонент как нормальное фиктивное изделие, так что фиктивное разузловывается для общего количества. Примечание Фиктивный запас используется в модуле Цеховое управление (SFC), но игнорируется в пакете Планирование предприятия. Связанные темы Фиктивные изделия Связь материалов с операциями Отпускать несвязанные материалы на Если материал фиктивного изделия не связан с определенной операцией, данное поле определяет момент, в который должны быть отпущены материалы. Допустимые значения Отпускать несвязанные материалы на Примечание Это поле значимо только в случае, если операции производственного заказа частично происходят из маршрута фиктивных изделий. По обрабатываемому изделию материала см. поле Изделие в сеансе Оценочные материалы (ticst0101m000). Аспекты производительности По причинам производительности рекомендуется устанавливать данное поле в Первая операция производственного заказа. За дополнительной информацией обратитесь к Материал многократных операций. Связанные темы Фиктивные изделия Обзор отпуска материалов Связь материалов с операциями Маршрут Цикл заказа Время производства изделия, выраженное в часах или днях на основе времени элементов выполнения заказов, определенных в операциях маршрутизации. Цикл заказа определяется при нажатии на кнопку Обновление цикла заказа в данном сеансе. Цикл заказа Выберите Часы или Дни в качестве временных единиц, в которых нужно выражать цикл заказа. Ед. маршрута Количество изготавливаемых изделий, на котором базируется маршрут. Эта единица позволяет включать в маршрут изделия очень короткие операционные циклы. Объемно-зависимый маршрут Если этот флаг установлен, LN выбирает конкретный маршрут по умолчанию. Выбор зависит от заказанного количества. Это означает, что заказанное количество изделия влияет на: Операционные циклы Рабочие центры Механизмы Прочие данные, связанные с маршрутом Примечание Не применяется к типовым изделиям. Связанные темы Маршруты, зависящие от заказанного количества Выбор маршрута для расчета затрат Субпод.мат. Если этот флаг установлен, субподряд с материальным потоком используется для производства этого изделия. Если этот флаг сброшен, субподряд без материального потока используется для производства этого изделия. Примечание Этот флаг показывается только если выбран флаг Субподряд с материальным потоком в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Если источник поставки по умолчанию изделия Сборка, этот флаг доступен. Связанные темы Обзор субподряда Методы Получено из изделия Изделие, из которого текущее изделие, указанное в поле Изделие, получено. Если стандартное изделие копируется в заказное изделие с использованием сеанса Копирование структуры станд.продукта в заказную структуру (tipcs2230m000), LN показывает код стандартного изделия в поле Получено из изделия заказного изделия. План-базис материалов Если этот флаг установлен,, можно списать по план-базису материалы, которые требуются для производства изделия. Номерные изделия Номерные изделия можно списать по план-базису только, если в детальном сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000) не выбран флаг Учет серийных номеров в запасах, а значение поля Регистрация выпуска серийных N. по Исполнению равно Да. Если номерное изделие является партионно-контролируемым, партия, из которой берутся изделия для списания по план-базису, определяется на основе метода отпуска ( LIFO - ЛИФО или FIFO - ФИФО), заданного в детальном сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000). Связанные темы Списание по план-базису Обзор номерных изделий План-базис часов Если этот флаг установлен,, можно списать по план-базису часы, затраченные на изготовление изделия, на работника для план-базиса. Связанные темы Списание по план-базису. План-базис если материал Если этот флаг установлен,, изделие списывается по план-базису, если оно используется в качестве компонента в структуре продукта другого изделия. Номерные изделия Номерные изделия можно списать по план-базису только, если в детальном сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000) не выбран флаг Учет серийных номеров в запасах, а значение поля Регистрация выпуска серийных N. по Исполнению равно Да. Если номерное изделие является партионно-контролируемым, партия, из которой берутся изделия для списания по план-базису, определяется на основе метода отпуска ( LIFO - ЛИФО, FIFO - ФИФО), заданного в детальном сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000). Связанные темы Списание по план-базису Обзор номерных изделий Опции изделия Критическое для контроля запасов Если этот флаг установлен,, то можно проверять доступность этого изделия, если оно используется как материал в производственном заказе. Эти проверки выполняются в следующих сеансах: В сеансе Контроль запасов (tiasc2240m000) модуля Управление сборкой (ASC). Сеанс Печать нехватки материалов по производственному заказу (tisfc0419m000). Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Проверка нехватки материалов Инициация прямого отпуска запасов Если этот флаг установлен,, строка складского заказа для материала автоматически разблокируется во время разрешения производственного заказа. Следовательно для разблокирования материала, не нужно запускать сеанс Инициация отпуска запасов (tisfc0207m000). Если этот флаг сброшен, и если материалы не списаны по план-базису, необходимо использовать сеанс Инициация отпуска запасов (tisfc0207m000) для разблокирования строки складского заказа для материала. Разблокированная строка складского заказа служит сигналом для складских работников начать процедуру отпуска со склада, начиная с рекомендаций по отпуску для материала. Процедура отпуска со склада приводит к передаче материала в цех. Если для материала выбран флаг Прямая обработка строки складского заказа, процедура отпуска со склада выполняется автоматически. Связанные темы Обзор отпуска материалов Прямая обработка строки складского заказа Если этот флаг установлен,, то процедура складского отпуска выполняется автоматически после того, как разблокируются материалы на складе. Если этот флаг сброшен,, и строки складского заказа разблокированы при помощи сеанса Инициация отпуска запасов (tisfc0207m000), количество для отпуска добавляется к полю К отпуску складом в детальном сеансе Материалы к отпуску для производ.заказа (ticst0101m100). Оставшуюся часть процедуры складирования необходимо выполнить вручную. Если применяется сеанс Инициация отпуска запасов (tisfc0207m000), строки складского заказа для материалов к отпуску разблокируются. Можно выбрать флаг Инициация прямого отпуска запасов для материалов. В данном случае строки складского заказа разблокируются автоматически во время выпуска производственного заказа. Примечание Если текущее изделие должно быть low volume номерное изделие, то этот флаг не должен быть установлен. Связанные темы Обзор отпуска материалов Обзор номерных изделий Номерные изделия в Складирование Нетто-изменения SFC Если этот флаг установлен, в течении регенеративного процесса перепланирования, частичное разузлование выполняется. Если этот флаг установлен, перепланирует только части запланированных заказов SFC, которые затрагиваются изменениями в спецификации изделия и в маршруте. Производственный текст изделия Если этот флаг установлен, существует текст изделия по производству. Стандартное-на-заказ изделие Изделие происходит от стандартного на заказ (СНЗ) изделия. Спецификация изделия и маршрут также получены от исходного изделия. Контроль при приемке, если конечное изделие Если этот флаг установлен, и изделие, которое изготавливается, конечное, контроль по этому изделию должен быть выполнен в момент получения изделия на склад. Связанные темы Методы контроля готовой продукции Складской контроль и источник заказа Складской контроль Контроль при выдаче, если материал Если этот флаг установлен, материал контролируется в момент отпуска со склада. Связанные темы Складской контроль и источник заказа Складской контроль RPT RPT-изделие RPT (серийное) изделие. Изделие является RPT (серийным) изделием, если: Оно производится в относительно больших количествах. Оно является объектом регулярного спроса. Производство базируется на производительности. Производство управляется при помощи графиков. Цикл относительно короткий. Анонимные изделия, так же как и изделия на заказ, могут быть серийными RPT-изделиями. Однако только изделия на заказ, которые являются стандартными на заказ изделиями, могут использоваться в RPT -графиках. В RPT-графиках нельзя использовать типовые изделия или конструируемые на заказ изделия. Код графика RPT-изделие производится в больших количествах и является объектом регулярного спроса. Производство RPT-изделий управляется при помощи графиков, которые имеют код графика. Примечание Код графика обязателен. Задайте коды графиков в сеансе подробностей. Коэф.производит.для Планирования Процент, который обозначает производительность рабочего центра на сборочной линии. Рабочий центр не может быть полностью производительным, например, если на сборочной линии нет персонала. При помощи данного значения рассчитывается оценочная производительность по маршруту или определенному рабочему центру. После того, как производительность рассчитана для всех операций, определяются операции с самой низкой производительностью, и соответствующий рабочий центр становится рабочим центром, создающим узкое место. Это значение используется для определения сколько единиц RPT-изделия необходимо запланировать для одного запланированного производственного заказа в Планирование предприятия. Для объемов, превышающих исходный запланированный производственный заказ, формируется новый запланированный производственный заказ на ту же дату, что и исходный. Пример Предположим, что нормой рабочего центра является 80 штук изделия, а спрос (например, заказ на продажу), получен на 100 штук. Планирование предприятия формирует запланированный заказ на закупку на 80 штук и второй запланированный заказ на закупку на 20 штук, оба с одной и той же датой окончания. Комментарии Процент коэффициента для планирования должен быть больше нуля. Обновление цикла заказа Запускается сеанс Обновление циклов заказов (tirou1202m000). В результате обновляется значение поля Цикл заказа. |