| # К-единица по МИС (tiedm3122m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы определить, какие конструкторские единицы связаны со строкой МИС, и изменить их. Если К-единицы были созданы с использованием сеанса Генерация К-единиц по МИС (tiedm3201m000), этот сеанс позволяет также применять изменения. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Изменение КСИ - автоматическая процедура Номер МИС Код МИС, с которым связаны редакции. Номер МИС Статус заказа. Все Действ.Должны Прим.к Изд. Если этот флаг установлен,, в изменении будут рассматриваться конструкторские единицы, которые выбраны в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000) и к которым применимы все строки МИС. Если этот флаг сброшен,, в изменении будут рассматриваться К-единицы, которые выбраны в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000) и к которым применима по крайней мере одна строка МИС. Примечание Поле связано с К-единицами, которые прямо или косвенно перечислены в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). Позиция Выберите позицию для изделия МИС. Конструкт.Единица Введите конструкторскую единицу для МИС. Конструкторская единица Описание или название кода. Старая Редак. Редакция, которая используется как базис для изменения К-единицы ( Поле Конструкт.Единица). Новая Редакция Новая редакция, приписанная к К-единице в поле Конструкт.Единица. Более подробную информацию см. в сеансе К-единица по МИС (tiedm3122m000). Дата Действия Новой Редакции Введите дату действия для новой редакции. Это дата, на которую редакция вступает в силу. Редакции К-единицы Нажмите, чтобы запустить сеанс Редакция К-единицы (tiedm1100m000). |