| # Расчет производственных циклов в Планировании предприятия В Планирование предприятия можно задать циклы для запланированных производственных заказов двумя способами: Используя детальные данные маршрута Используя фиксированные циклы заказа Используя комбинацию детальных данных маршрута в краткосрочной перспективе и фиксированных циклов заказов в долгосрочной перспективе. Какой из методов использует система LN, зависит от значения, указанного в поле Начало горизонта фиксир. цикла (SFC) сеанса Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Обычно система LN планирует производственный заказ на основе маршрута, посекундно. При использовании фиксированного цикла степень подробности меньше: он выражается в рабочих днях и не зависит от количества. С другой стороны, использование фиксированных циклов ускоряет расчеты. Для долгосрочного планирования степень подробности, который дает основанный на маршруте метод, зачастую является излишней. Фиксированный цикл - это подходящее приближение в следующих случаях: Заказанное количество в ваших заказах отличается мало или совсем не отличается. Производственный процесс практически не зависит от количества. Горизонт фиксированного цикла В Планировании предприятия можно установить горизонт фиксированного цикла. В поле Начало горизонта фиксир. цикла (SFC) в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) можно задать число рабочих дней до начала горизонта фиксированного цикла. Значение в этом поле используется следующим образом: Если в этом поле указано нулевое значение, Планирование предприятия использует фиксированный цикл для всех запланированных производственных заказов. Если это значение превышает горизонт заказа, Планирование предприятия использует маршрут для всех запланированных производственных заказов. Если значение между нулем и горизонтом заказа, Планирование предприятия использует маршрут для заказов до горизонта фиксированного цикла и фиксированный цикл для заказов, попадающих в горизонт фиксированного цикла. Важно! Если поле Начало горизонта фиксир. цикла (SFC) равно нулю, то вы не сможете передать сгенерированные запланированные заказы на уровень выполнения, т.к. Планирование предприятия не привязывает к запланированному заказу операции маршрута. Эту настройку можно использовать только для моделирования. Примечание Если значение в поле Начало горизонта фиксир. цикла (SFC) больше нуля, Планирование предприятия округляет начало горизонта фиксированного цикла до конца планового периода. В результате горизонт фиксированного цикла в действительности начинается в следующем плановом периоде. Дата начала запланированного заказа определяет, попадает ли заказ в горизонт фиксированного цикла или в промежуток до начала горизонта. Если вы применяете планирование назад, Планирование предприятия сначала применяет предварительное обратное планирование, используя фиксированные циклы. Полученная предварительная дата начала проверяется относительно горизонта фиксированного цикла. Если эта дата начала попадает до горизонта фиксированного цикла, Планирование предприятия повторяет расчет с детальными данными маршрута. Прежде чем в Планирование предприятия выполняется фактическое планирование цикла, дата окончания заказа сдвигается с учетом следующих компонентов цикла: Резервное время ( Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000)). Дополнительное время цикла ( Изделия - Планирование (cprpd1100m000)). Время отпуска ( Склад - Изделие (whwmd2510m000)). Планирование цикла при помощи фиксированного цикла Если дата начала заказа располагается после горизонта фиксированного цикла, цикл производственного заказа всегда совпадает с циклом заказа из сеанса Изделия - Производство (tiipd0101m000). Можно ввести значение в поле Цикл заказа в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000) или позволить системе LN заполнить это поле автоматически. Если вы выбираете автоматическое заполнение, нужно выполнить сеанс Обновление циклов заказов (tirou1202m000), чтобы в Планирование предприятия рассчиталось значение. В Планирование предприятия фиксированный цикл планируется на основе календаря единицы предприятия, к которой относится изделие. Этот процесс планирования состоит из следующих шагов: Дата окончания заказа сдвигается назад до последнего рабочего момента в соответствии с календарем единицы предприятия. Дата начала заказа определяется при помощи планирования назад на фиксированный цикл, используя календарь единицы предприятия. Рис. 1: Планирование цикла при помощи фиксированного цикла Рис. 1
OLT | Цикл заказа (из сеанса Изделия - Производство (tiipd0101m000))
LWM | Дата окончания сдвинута к последнему рабочему моменту (в соответствии с календарем изделия/единицы предприятия)
O/S/E | Цикл отпуска / Резерв времени / Дополнительный цикл
A | Дата начала
B | Дата окончания
C | Дата потребности
Планирование цикла при помощи подробных данных маршрута Если дата начала заказа предваряет горизонт фиксированного цикла, в Планирование предприятия для расчета цикла заказа используются подробности маршрута, а затем этот цикл заказа используется для расчета даты начала заказа. Планирование предприятия извлекает данные маршрута из модуля Маршрут в Производство. Для каждого изделия можно задать серию маршрутов, а для каждой комбинации изделия/маршрута нужно задать операции. Какой маршрут будет использовать система LN- зависит, помимо прочего, от: Установки флага Стандартный маршрут в сеансе Изделие - Маршруты (tirou1101m000). Заказанного количества - если выбран флаг Объемно-зависимый маршрут в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Состояния поля Ссылка в сеансе Производственные заказы (tisfc0101s000)- им определяются строки операций, которые Планирование предприятия выбирает в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000). Когда Планирование предприятия выберет маршрут, можно переходить к расчету цикла, состоящего из серии циклов отдельных операций. Чтобы рассчитать циклы операций, в Планирование предприятия из сеанса Операции маршрутов (tirou1102m000) извлекаются следующие данные об операциях: Время ожидания Среднее время наладки[мин] Время цикла [мин] Задержка передачи Время перемещения Планирование предприятия рассчитывает циклы операций по следующей формуле:
    Цикл операции = Время ожидания + Время цикла * количество + Время задержки + Время перемещения
Рис. 2: Планирование цикла при помощи подробных данных маршрута Рис. 2
OP1/OP2/OP3 | Операции маршрута (см. сеанс Изделие - Маршруты (tirou1101m000))
LWM | Дата окончания, совпадающая с последним рабочим моментом (в соответствии с календарем ресурса последней операции)
O/S/E | Цикл отпуска / Резерв времени / Дополнительный цикл
A | Дата начала
B | Дата окончания
C | Дата потребности
Связанные темы Расчет циклов поставки Календари в Планировании предприятия |