| # Материал многократных операций Если один и тот же материал используется в нескольких последовательных операциях, рекомендуется отпускать такой материал в начале производственного заказа. Более того, в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000), надо ввести 0 (ноль) в поле строк СИ Операция. Для улучшения производительности не определяйте связь материал-маршрут в сеансе Строка СИ - взаимосвязи материал-маршрут (tibom0140m000). Для отпуска материала требуемого для фиктивное изделия, в начале производственного заказа, в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000), необходимо установить поле Отпускать несвязанные материалы на в значение Первая операция производственного заказа. Аспекты производительности Влияние на CPU: Да Влияние на рост базы данных: Да Связанные темы Связь материалов с операциями |