| # Расходуемые и альтерн.матер.в данных копирования КСИ (tiedm2125m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра расходуемых материалов и альтернативных материалов для материалов в данных копирования КСИ. Также вы можете и работать с некоторыми полями. Можно изменить следующие поля: Метод копир. КСИ Альтернатива Изделию Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Альтернативные материалы в СИ Задание альтернативных материалов Конструкт.Единица Изделие в процессе разработки. Вы можете определить несколько редакций конструкторской единицы. Как правило, самая последняя редакция еще находится в процесс проектирования или на стадии тестирования, предыдущая редакция может находиться в производстве, а более ранняя редакция являться устаревшей. Обычное изделие может управляться редакциями только в том случае, когда оно скопировано из модуля Управление конструкторскими данными. Редакция К-единицы Редакция конструкторской единицы. Осн.Изделие Основное изделие производственной СИ. Позиция КСИ Номер позиции строки КСИ. Это эквивалентно номеру позиции ПСИ, за исключением того, что здесь нет порядковых номеров. Порядковый номер определяет изделия, действующие на разные даты. Эту функцию (определение изделий, действующих на разные даты) для конструкторских единиц могут выполнять редакции. Компонент Компонент редакции конструкторской единицы (К-единицы) Компонентом может быть либо К-единица, либо стандартное изделие. Позиция Идентификация записи альтернативного материала. Приоритет Альтернативы Приоритет альтернативы определяет, какую из альтернатив LN выбирает в первую очередь. Допустимые значения Расходуемый Данный материал является устаревшим ( расходуемый материал) и должен быть израсходован первым. 1 Альтернатива, которая будет выбрана, когда недостаточно запасов стандартного материала и расходуемого материала, если он задан. 2 Альтернатива, которая будет выбрана, когда недостаточно запасов стандартного материала, первого альтернативного материала и расходуемого материала, если он задан. 3, 4, 5, ... 3, 4, 5, ... Альтернативные материалы более низкого приоритета. 09 Альтернативный материал самого низкого приоритета. Связанные темы Поиск альтернативных и расходуемых материалов Метод копир. КСИ Метод копирования, используемый LN для копирования КСИ в производственную СИ. Допустимые значения Нет копирования Копир.К-ед.в Изделие Не проект.изд.в проект.изд. Только КСИ в цеховую ПСИ Возможные значения Связанные темы Конструкторские СИ Категория Издел. Категория изделия целевого альтернативного материала. Альтернатива Изделию Изделия, которые вы копируете как альтернативный материал в целевую спецификацию изделия (СИ). |