| # Генерация планирования блока заказов Процедура Если вы ввели значения в поля этого сеанса и нажали Создание, система ERP LN выполняет следующие действия: Создание LN LN проверяет Планирование блока заказов (tisfc0151m000) уже есть записи для указанных значений в поле Механизм и поле Дата нача.периода блока заказов. Если такой порядок блоков существует, LN удаляет эти блоки заказов, кроме тех, у которых дата начала раньше значения поля Время заморозки. Время заморозки LN выбрать все Производственных заказах учитываются только варианты исполнения, удовлетворяющие следующие условия: Производственный заказ операциями что выполняется на указанном механизме Если у производственного заказа имеется несколько операций, выполняемых на указанном механизме, система ERP LN берет первую из этих операций. LN Изначально запланированная дата окончания этой операции попадает в указанный диапазон. Производственный заказ имеет код заказа, попадающий в заданный диапазон выборки. Производственный заказ статус производственный заказ имеет плановика, попадающего в заданный диапазон выборки. Производственный заказ имеет плановика, попадающего в заданный диапазон выборки. Производственный заказ не включен ни в какой блок заказов ни для каких механизмов или дат начала периода блока заказов. Для каждой выбранной операции, и для каждой настройка класса в этом сеансе, LN если применяются поля состояние наладки, определяется в сессии Классы и состояния наладки по операции (tisfc0133m000). LN LN Если система ERP LN не находит такого состояния наладки для операции, система ERP LN принимает, что у операции состояние наладки находится после всех прочих состояний наладки. LN объединяет выбранные операции в блоки заказов, посредством чего каждый блок заказов получает разную комбинацию состояний наладки. LN сортирует производственный заказ в блоке заказов в соответствии с исходно запланированной датой окончания соответствующей операции. Более подробную информацию см. в справке по OpenWorld. Исход.запланир.дата оконч. из сессии Производственные заказы по блоку (tisfc0152m000). LN упорядочивает блоки заказов, используя следующую процедуру: Для каждого блока заказов, состояние наладки которых принадлежит под класс наладки вы определяете в поле 1-й класс наладки. Значение для поля Порядок планирования из сессии Состояния наладки (tcmcs0186m000). Блоки заказов сортируются по возрастанию, используя порядок планирования к качестве ключа. Если у состояния наладки отсутствует порядок планирования, то блок заказов помещается на последнее место. Если Множитель блоки заказов Имеет такое же Значение для Порядок планирования, LN если несколько блоков заказов имеют одинаковые значения поля Порядок планирования, то система ERP LN продолжает упорядочивать эти блоки заказов, используя состояния наладки, принадлежащие классу наладки, который вы задали в поле 2-й класс наладки. 2-й класс наладки LN При необходимости система ERP LN повторяет эту процедуру, используя классы наладки, заданные в полях 3-й класс наладки и 4-й класс наладки. 3-й класс наладки 4-й класс наладки Связанные темы Планирование блока заказов Планирование с блоками заказов |