| # Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования Если требуемый объем производства для планового периода превышает мощность или ограничения по материалам, система LN должна сделать выбор. Некоторые плановые единицы нужно запланировать немедленно. Остальные можно переместить в следующий или предыдущий период. Выбор основывается на следующих данных планирования и данных об изделии: Данные планирования: Объем производства Перемещенный объем Число перемещенных периодов Данные изделия: Итоговые материальные затраты Производственные затраты Приоритет изделия Данные изделия могут быть определены в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Можно изменить расчет приоритета планирования в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000). Влияние полей в этом сеансе демонстрируются в теме Управление загруженностью, подробный пример. Уровень приоритета Уровень приоритета вычисляется для каждой плановой единицы. Существует три различных подхода. Уровень приоритета может быть основан на: Данных планирования, таких как производственный объем Предопределенных приоритетах изделия (таких как высокий, средний, низкий) Комбинации данных планирования и приоритетов изделия Это определяется настройкой поля Учитывать приоритет изделия. Данные планирования Если поле Учитывать приоритет изделия имеет значение Нет, приоритетный уровень основан на таких данных планирования, как производственный объем. Уровень приоритета рассчитывается на основе следующего метода: Правила планирования вперед/назад Сначала уровень приоритета устанавливается в одно из следующих значений: Объем производства Производственный объем - это количество, которое должно быть произведено в плановый период. Перемещенный объем Перемещенный объем - это производимый объем, который был перемещен в другой период. Число перемещ. периодов Число периодов, на которые определенный объем производства перемещен вперед или назад. Перемещ.объем и периоды Перемещенный объем и периоды определены как:
    Перемещенный объем * Число перемещенных периодов
Отдельные правила для планирование назад и планирование вперед шаги планирования могут быть определены в полях Правило планир.назад и Правило планир. вперед. Материальные и производственные затраты Уровень приоритета, определенный на предыдущем шаге, можно откорректировать, умножив его на материальные или производственные затраты плановой единицы. Это определяется полями Учитывать материальные затраты или Учитывать производственные затраты в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000). Предопределенный приоритет изделия Если поле Учитывать приоритет изделия установлено в Только, уровень приоритета основывается на предопределенных приоритетах изделий. Приоритет изделия может быть низким, средним, высоким и т.д. Приоритет для каждый плановой единицы записывается в поле Приоритет в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Комбинации данных планирования и приоритетов изделия Если поле Учитывать приоритет изделия установлено в Да, уровень приоритета основан на комбинации данных планирования и предопределенных приоритетов изделия. Уровень приоритетов вычисляется как следующее: Уровень приоритета рассчитывается способом, описанным выше под заголовком Данные планирования. Затем уровень приоритета умножается на коэффициент приоритета, отражающий важность плановой единицы. Коэффициент приоритета основан на следующей таблице:
Приоритет | Коэффициент приоритета
--- | ---
Наивысший | 1,8
Очень высокий | 1,6
Более высокий | 1,4
Высокий | 1,2
Средний | 1
Низкий | 0,8
Более низкий | 0,6
Очень низкий | 0,4
Наинизший | 0,2
Приоритет для плановой единицы записывается в поле Приоритет в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Примечание Единицы измерения не рассматривается как критерий объема производства. Если для плановых единиц могут использоваться разные единицы измерения, например, штуки, килограммы или литры, объем производства не является подходящим критерием. В этом случае лучше воспользоваться стоимостью производственного объема. Делайте этот выбор по флагу Учитывать материальные затраты или Приоритет. Если правила планирования приводят к одинаковому уровню приоритета для двух изделий, первым планируется изделие с наибольшим объемом производства. Связанные темы Управление загруженностью Управление загруженностью, алгоритм планирования |