| # Алгоритмы Контроль качества это не всегда просто замеры. Зачастую необходимо проводить сложные расчеты, основанные на измерениях, и эти расчеты могут включать, а могут и не включать технические характеристики изделия, как составную часть расчетов. Для этой цели используются специальные алгоритмы. Пример С помощью измерения количества сахара в вине можно определить, какое будет содержание алкоголя в нем. Определение алгоритмов Шаг 1. Определите адгортитмы в Алгоритмы (qmptc0121m000) сессия. Примечание: Вы должны ждать, до шага 4 после вы можете ввести выражение в Выражение. Шаг 2. Если переменные еще не были определены, необходимо определить переменные выражения в сеансе Переменные алгоритмов (qmptc0123m000) Переменные алгоритмов (qmptc0123m000). Шаг 3. Связанные переменные вы можете использовать в Алгоритме с Характеристиками или комбинацией Аспектом/Характеристикой в Переменные алгоритмов (qmptc0122m000) сессии. Используемые характеристики должны быть характеристики тип Дробь или Целое, и метод должен быть задан Алгоритмом (см. сессию Характеристики (qmptc0101m000)). Шаг 4. В Алгоритмы (qmptc0121m000) сессии выберите алгоритм, который вы хотите связать выражением, и введите выражение (состоит из связанных переменных) в Выражение поле. Вы можете использовать стандартные математические выражения (логарифма, синуса, косинуса и т. д.) в алгоритмах. Для большей информации, смотрите Синтаксис выражений. Результат расчета алгоритма вводится в Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) сессию. В меню Дополнение, нажмите кнопку Вычислить алгоритм для вычисления алгоритма. |