| # Связи общего рабочего центра (tirou3100m000) Используйте этот сеанс чтобы отнесения части мощности первичного рабочего центра на несколько разных вторичных рабочих центров. Связанные темы Общие рабочие центры Общий первичный раб.центр Рабочий центр, который не имеет каких-либо физических ресурсов и не может быть смоделирован в маршруте. Он используется для планирования мощностей и показывает суммарные потребности в мощностях общих рабочих центров. Фактическая работа выполняется на общих вторичных рабочих центрах, которые могут быть в другой или в той же самой логистической компании, что и первичный рабочий центр. Это дает возможность планировать и выполнять работу в различных хозяйственных компаниях (если вы определили несколько вторичных рабочих центров) без создания заказов на продажу и закупку. Примечание Первичный рабочий центр должен быть уже определен в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Связанные темы Общие рабочие центры Компания общего раб.центра Компания вторичного рабочего центра. В данном сеансе можно отнести часть мощности первичного рабочего центра на несколько вторичных рабочих центров. Действуют следующие ограничения: Компания должна присутствовать в вашей комбинации пакетов. Относится к сеансу Пакеты по комбинации пакетов (ttaad1121m000). Нельзя использовать компанию 000. Пользователь должен быть авторизован для этой компании. Первичный рабочий центр не должен быть уже связан с вторичным рабочим центром этой компании. Связанные темы Общие рабочие центры Общий вторичный раб. центр Вторичный рабочий центр. В данном сеансе можно отнести часть мощности первичного рабочего центра на несколько вторичных рабочих центров. Примечание Вторичный рабочий центр должен быть уже определен в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Вторичный рабочий центр не может уже быть приписан к другому первичному рабочему центру. Связанные темы Общие рабочие центры Дата введения LN заполняет это поле текущей датой. Процент мощности В данном сеансе можно отнести часть мощности первичного рабочего центра на несколько разных вторичных рабочих центров. Это поле показывает, какой процент мощности отнесен на вторичный рабочий центр. Примечание Общий процент мощности первичного рабочего центра, который может быть распределен на несколько вторичных рабочих центров, может быть больше 100%, для разрешения сверхурочной работы и прочих факторов. Как правило, нужно следить, чтобы это значение не превышало 100%. Связанные темы Общие рабочие центры |