| # Классы и состояния наладок по рабочему центру/заданию (tirou0112m000) Используйте этот сеанс чтобы установления соответствия свойств/опций продукта с классом наладки и состоянием наладки. Это соответствие связывается с конкретной комбинацией задания и рабочего центра. Соответствие свойств/опций продукта с классом наладки и состоянием наладки полезно в целях оптимизации и минимизации времен наладки для сконфигурированных изделий. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Задание Работа по производству или ремонту изделия. Например, распиловка, сверление или покраска. Задание выполняется в рабочем центре, и может быть связано с механизмом. Рабочий центр Определенный производственный участок, состоящий из одного или более работника и/или механизма с одинаковыми возможностями, который может рассматриваться как одна единица для целей планирования потребности в мощностях и детального планирования. Свойств.Продукта Характеристики, которые могут быть объединены и, в последующем, связаны в конфигурируемых изделиях для формирования варианта исполнения. Примером свойства является цвет. Опция Опции свойств продукции представляют собой варианты, которые уточняют свойства продукции. Например, "красный" является опцией свойства "цвет". Класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Состояние наладки Характеристика изделия, связанная с операцией. В зависимости от состояний наладки двух последовательных операций, время переналадки механизма может увеличиваться или уменьшаться. Последовательность состояний наладки образует класс наладки. Пример Если классом наладки является цвет, примерами состояний наладки могут быть - красный, зеленый, белый, и так далее. |