| # Отчет о завершении задания РЗ используя штрих-код Чтобы создать отчет о завершении задания рабочей зоны Шаг 1. Печать требуемых кодов Распечатайте требуемые штрих-коды при помощи сеанса Печать заданий рабочей зоны (штрих код) (tiasc2411m000). Печать заданий рабочей зоны (штрих код) (tiasc2411m000) Можно сохранить распечатку действующих штрих-кодов при помощи сканера и сканировать номера заданий на сборку с присоединенных к заказам этикеток. Шаг 2. Выбор рабочей зоны на линии (не обязательно) Если создается отчет о завершении задания рабочей зоны на другой рабочей зоне линии, нажмите кнопку "Новая рабочая зона". Шаг 3. Сканирование кода задания После завершения задания рабочей зоны отсканируйте штрих-код на задании. Номер задания высветится в поле Задание на сборку. Задание на сборку Если сканер не может считать штрих-код, введите номер вручную. Шаг 4. Сканирование кода завершения Отсканируйте штрих-код Завершения. Код высвечивается в поле Действие. Действие Если сканер не может считать штрих-код, введите код Завершения вручную. Чтобы ввести его вручную, нужно ввести правильный код и нажать клавишу TAB. Чтобы отменить отчет о завершении задания Шаг 1. Сканирование кода задания Отсканируйте штрих-код на задании. Шаг 2. Сканирование кода Отмены завершения LSO Отсканируйте штрих-код для Отмены завершения LSO. Примечание Необходимо установить устройство для считывания штрих-кодов таким образом, чтобы оно добавляло символ табуляции в конце каждого кода. Код Завершенный в 0001. Код Завершенный в 0002. Код Завершения - 0001. Код Отмены завершения - 0002. Код для закрытия сеанса без помощи клавиатуры - 0009. Отчет о завершении заданий рабочей зоны (без использования штрих-кодов) можно также создать из меню Дополнения сеанса Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000). соответствующий Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000) Связанные темы Обзор управления сборкой Штрих-коды для Windows NT |