| # Данные изделия Начало Общие данные > Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Базовые термины структуры разработки продукта: Типовое изделие Перед началом производственного процесса типовое изделие должно быть сконфигурировано для определения необходимого конечного варианта исполнения. Тип изделия - Типовое, а Источник поставки по умолчанию - Сборка. Система заказа для типового изделия - График конечной сборки (FAS) и типовое изделие является конфигурируемым конечным изделием или узлом. Типовое изделие всегда номерное. Инженерный модуль Инженерный модуль Инженерный модуль является виртуальным изделием. Тип изделия - Инженерный модуль. Источник поставки по умолчанию для инженерного модуля - Сборка. Инженерный модуль в Планирование сборки является системой, или, другими словами, логическим объединением сборочных компонентов, которое, как правило, не производится как самостоятельное физическое изделие. Например, электрическая система автомобиля является логической единицей, включающей в себя все компоненты, составляющие электрическую систему автомобиля. Электрическая система не производится отдельно, но компоненты этой системы интегрированы в различные узлы автомобиля - приборную панель, двери и так далее. Инженерный модуль не имеет маршрута, сборочных линий, вариантов конфигурации и так далее, и служит только для целей проектирования и планирования. В спецификации изделия (СИ) инженерный модуль является верхним слоем неконфигурируемого раздела СИ. Сборочный компонент Сборочный компонент Тип изделия сборочного компонента - Изготовляемое/Закупаемое. Источник поставки по умолчанию для сборочного компонента - Цех (изготовляемое), Закупка (закупаемое). Сборочный компонент является стандартным изделием. На основе этой структуры основных данных может быть сконфигурирован реальный конечный продукт, называемый вариантом исполнения. В процессе конфигурации, например, с использованием PCF, на основе выбранных свойств и опций генерируется структура варианта исполнения. Этот процесс известен как Решение, так как каждый продукт, который будет собираться, решается относительно основной структуры. Связывание свойств продукта с типовым изделием Начало Производство > Конфигуратор продукта > Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000). Используйте этот сеанс, чтобы связать общие свойства продукта и опции с типовыми изделиями. Не зависящие от продукта свойства и опции, определенные на более ранней стадии, теперь становятся зависящими от продукта. Связывая свойства с типовыми изделиями, можно также связать действующие ограничения. Запись свойств продукта и опций создает базу для конфигурирования варианта исполнения для соответствующего типового продукта. Свойства и опции продукта служат в качестве технических описаний конкретного варианта исполнения, полученной из типового продукта. Данный раздел имеет значение только при использовании PCF. Необходимо связать свойства продукта с типовыми изделиями, чтобы задать модель продукта. Свойства и опции, связанные с типовым изделиям, берутся как входные данные для задания правил упорядочивания. При конфигурации варианта исполнения свойства продукта, связанные с каждым типовым изделием в этом сеансе, можно дополнительно специфицировать с помощью опций, записанных в сеансе Опции по свойству продукта и конфигурируемому изделию (tipcf1110m000). В принципе, все опции возможны если флаг Опциявыборки не выбран в сеансе Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000). Ограничения помогают включать или исключать любые опции или комбинации опций, необходимые в определенных условиях. Выберите типовое изделие, для которого нужно определить свойства продукта, и определите соответствующее свойство продукта для каждого порядкового номера. Для этого используйте не зависящие от продукта свойства, записанные в сеансе Свойство продукта (tipcf0150m000). После того, как вы свяжете свойство продукта с типовым изделием, LN автоматически копирует общие данные свойства продукта, такие как описание свойства продукта, опции и описания, зависящие от языка, а также тексты для свойств продукта и опций, в типовое изделие. Затем можно изменить эти данные. После того, как вы выберите свойство продукта, можно определить период действия для свойства продукта и задать применимое ограничение. Можно также выбрать любую действующую стандартную опция, определенную ранее для этого свойства продукта в сеансе Опции по свойствам продукта (tipcf0160m000). Можно добавить дополнительные опции или удалить существующие. Объясняющий текст можно ввести с помощью менеджера текстов для свойств продукта и опций. Свойства продукта и опции автоматически выбираются нижними уровнями в структуре конфигурации из более высоких уровней. Следовательно, нет необходимости записывать эти свойства на каждом уровне в структуре конфигурации, если вы не хотите фактически поддержать эти опции на нижних уровнях в структуре конфигурации. В меню соответствующий, нажмите Опции по свойствам продукта для работы с опциями свойства продукта в сеансе Опции по свойству продукта и конфигурируемому изделию (tipcf1110m000). Можно копировать данные свойства продукта в существующее свойство в пределах одного и того же типового изделия. Опции, принадлежащие свойству продукта, зависящие от языка описания свойства, опции и тексты опций также копируются. Примечание Щелкните по кнопке Менеджер текстов, чтобы записать детальное описание для каждого свойства продукта. Можно просмотреть текст в сеансе Конфигуратор продукта (tipcf5120m000), и текст может быть напечатан на внешних документах (продаж). Если изменяются описания свойств и опций в этом сеансе, то описания сконфигурированных вариантов исполнения также изменяются. Например, если вы изменяете описание и печатаете подтверждение заказа на продажу для сконфигурированного варианта исполнения, то в нем появится измененное описание. Выберите Новая группа на панели инструментов и введите свое типовое изделие. Свяжите свойства с типовым изделием. За дополнительной информацией обратитесь к Определение модели продукта. |