| # Планирование - Типовая СИ (cprpd3140m000) Используйте этот сеанс чтобы генерации типовой СИ для конфигурируемого изделия. Примечание Типовые СИ, сгенерированные в данном сеансе, используются только для планирования. Чтобы использовать данный сеанс, должен быть установлен флаг Интеграция конфигуратора PCM. Основное изделие Плановая единица, которую изготавливает запланированный заказ. Тип изделия Тип основного изделия. Допустимые значения тип изделия Источник поставок по умолчанию Значение по умолчанию для поля Источник поставки по умолчанию в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Допустимые значения Источник Объем СИ Количество изготовляемых изделий, к которым применима спецификация изделия (СИ). Объем СИ дает вам возможность указать очень маленькое количество изделия в качестве компонента СИ. Пример Вам требуется очень небольшое значение определенного красителя для того, чтобы смешать один литр определенной краски и получить нужный цвет, например, - Хлопковый белый. В данном случае, объем СИ определен как 1000 литров. Количества компонентов для получения краски будут выглядеть следующим образом:
Краска Хлопковый белый, 1000 литров:
Белый | 999 литров
Желтый | 0.6 литра
Красный | 0.2 литра
Синий | 0.2 литра
Нужно определить объем СИ в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Объем СИ позволяет определить очень маленькие количества изделий в СИ. Это может понадобится, например, при создании СИ для химических растворов. Пример Нужно сделать соляной раствор с концентрацией в одну миллионную. Если единица запасов литры, можно определить СИ на один литр, а компонентный материал - один миллиграмм соли. Однако один миллиграмм соли может быть слишком мал для точного измерения. Более практично определить СИ для объема СИ, равного 1000 литров, и в этом случае компонентным изделием будет один грамм соли. Объем СИ Единица измерения, например метр, килограмм или штука. Позиция Номер позиции компонента. По-умолчанию, LN показывает последний используемый номер позиции, плюс 10. Эта процедура определяет последовательность 10, 20, 30, и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Для лучшего результата вы должны использовать значения по умолчанию, так чтобы можно было вставить промежуточные номера компонентов. Максимальный номер позиции для компонентного изделия 9999. Позиция Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Изделие Компонентное изделие, являющееся частью изготовляемого изделия. Компоненты должны быть изделиями типа Закупаемое или Изготовляемое. Компонент нужно обязательно определить в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Примечание Только следующие изделия могут быть не конфигурируемыми: Основное изделие Компонент Более подробную информацию по снабжению закупаемыми конфигурируемыми изделиями см. в: Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Тип изделия Классификация изделий, используемых для определения того, является ли изделие, например, купленным, произведенным или или частью оборудования. Набор функций зависит от типа изделия. Операция Операция для которой в цеху отпускается материал из строки СИ. Если вы ввели ноль (0), то можно использовать сеанс Строка СИ - взаимосвязи материал-маршрут (tibom0140m000), чтобы определить, на какую операцию материал отпускается (используется). Если вы ввели значение отличное от нуля, например, 10, материал отпускается на операцию 10. Эта операция применяется для всех маршрутов, которые определены для изготовляемого изделия. Если такой операции нет в маршруте(ах) изготовляемого изделия, материал строки СИ отпускается на первую операцию маршрута. Примечание Чтобы избежать ввода кода несуществующей операции, рекомендуется использовать для этого поля функцию перехода и выбирать операцию из сеанса Операции маршрутов (tirou1102m000). Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Материал многократных операций. Связанные темы Связь материалов с операциями Склад Склад, в котором хранится компонент и на который выполняется распределение для производственного заказа. Примечание Если компонент является фиктивным, и вы устанавливаете флаг Унаследовать склад, если родитель-фиктивное изделие, то система LN распределяет потребности в компоненте на склад родительского изделия компонента. План. количество Планируемое количество компонента в типовой спецификации изделия используется в расчете Планирование предприятия при определении средних потребностей для этого компонента, как результат запланированных заказов для типовых изделий на более высоком уровне в типовой структуре продукта. Расчет Планирование предприятия будет содержать это планируемое количество (умноженное на планируемый процент) как нетто потребность для производства типового изготавливаемого изделия. Точные потребности в материале не известны во время расчета Планирование предприятия, поскольку в этой фазе планирования нет заказчика для типового изделия. В результате заданный вариант исполнения еще не выбирается. Процент планирования Процент планирования служит для выполнения расчета Планирование предприятия, как и поле План. Количество. Действует с День вступления в силу нормативной себестоимости, рассчитанной на определенную дату. Действует до Дата начала действия и дата окончания срока действия определяет период годности компонента. Дата окончания срока действия показывает, когда компонент больше не может быть использован в изготовляемом изделии. Используя дату действия и даты окончания срока действия, LN может сохранить исторические данные о структуре продукта без воздействия этих данных на производство. Если дата производства для изделия не попадает в период годности, LN не резервирует какие- либо запасы или материальные потребности для этого компонента. Наиболее поздняя возможная дата - 19 Января, 2038. Если дата не вводится, то система LN автоматически устанавливает дату окончания срока действия на 19/01/38. Связанные темы Дата вступления в силу для материалов и операций Фиктивное Если компонент определяется как фиктивное в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000), система LN выберет этот флаг. Здесь вы можете изменить это значение. Вы можете использовать фиктивные изделия для записи технической информации о структуре продукта или выполнения расчетов себестоимости. Примечание Если компонент является фиктивным, то вы не можете задать альтернативные материалы. Субподрядный (флаг в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000)) фиктивный компонентизделия не поддерживается. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Фиктивные изделия. Связанные темы Фиктивные изделия Использовать опережение цикла Если этот флаг установлен,, можно определить опережение цикла. Врем.опереж.цикла Это поле используется только Планирование предприятия. Когда планируется типовое изделие, дата начала операции рассчитывается путем сдвига требуемой даты типового изделия с использованием опережения цикла. Дата окончания операции определяется путем добавления времени запланированного производства. Процент планирования используется для определения требуемой мощности рабочего центра. Печать Планирование - Типовая СИ Запускается печать. |