| # Состояния и классы наладки по операции маршрута (tirou1104m000) Используйте этот сеанс чтобы проверки классов наладки и состояний наладки, которые связаны с операциями конкретного изделия. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Изгот. изделие Изделия, которые могут быть изготовляемыми конечными продуктами и сборочными (компоновочными) изделиями. Изготовляемое изделие обычно связано со спецификацией изделия и маршрутом, которые описывают используемые в производстве компоненты и порядок их использования. Изготовляемые изделия также называются производимыми и могут быть закуплены. Маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пила. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Состояние наладки Характеристика изделия, связанная с операцией. В зависимости от состояний наладки двух последовательных операций, время переналадки механизма может увеличиваться или уменьшаться. Последовательность состояний наладки образует класс наладки. Пример Если классом наладки является цвет, примерами состояний наладки могут быть - красный, зеленый, белый, и так далее. |