| # Модификации в Планировании предприятия В системе LN можно воспользоваться модификациями для адаптации стандартной бизнес-процедуры для изделий и моделирования исключений, связанных с особыми требованиями заказчиков. Концепция модификаций используется в ситуациях, когда заказчики высказывают некие особые пожелания, связанные с характеристиками заказанных ими товаров. Для каждого особого требования (пожелания) может быть создано исключение, которое затем связывается с областью деятельности, на которую оно влияет. Таким образом вы можете моделировать небольшие отклонения от стандартной конфигурации продукта. Система LN учитывает заданные вами исключения в процессе позаказного планирования. Прежде чем можно будет задать исключения, следует установить структуру модификации для рассматриваемого изделия в модуле Модификации (UEF) в Общие данные. Подробнее об использовании модификаций см. в разделе Справки Настройка модификаций. Затем можно задать исключения для: Строк СИ: Нажмите Исключения в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000), чтобы задать соответствующие исключения. Маршрутов: Нажмите Исключения в меню соответствующий в сеансе Изделие - Маршруты (tirou1101m000), чтобы задать исключения для маршрута. Операций: Нажмите Исключение в меню соответствующий сеанса Операции маршрутов (tirou1102m000) для задания модификаций операций. Стратегий выбора источников: Нажмите Исключения в сеансе Стратегия источников (cprpd7110m000), чтобы задать исключения для стратегии источников. Контрагентов по закупкам: Нажмите Исключения в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), чтобы задать модификации для контрагентов по закупкам. С другой стороны, то, как модификации влияют на процесс планирования заказов, зависит от следующих критериев: Взаимозаменяемы ли используемые модификации- т.е. система LN в случае взаимозаменяемости модификаций может использовать запас одной модификации для удовлетворения спроса другой модификации. Одинакова ли конфигурация модификаций - если она одинакова, это означает, что у разных модификаций общий набор исключений. Система LN может скомбинировать спрос для различных модификаций с одинаковой конфигурацией в один запланированный заказ. Запасы и жестко спланированные поступления Для каждой потребности система LN проверяет уровень проектируемого запаса для рассматриваемой модификации. Если запас недостаточен, система LN проверяет запас взаимозаменяемых модификаций и использует его по мере необходимости. Если не удается обнаружит достаточного запаса, система LN ищет первое неиспользованное жестко-спланированное поступление данной или взаимозаменяемой модификации. Подробнее о соответствующем методе расчета можно узнать в разделе Справки Пример: использование запаса для экземпляров (модификаций). Генерирование запланированных заказов Если запаса и жестко спланированных поступлений недостаточно для удовлетворения потребности, в Планирование предприятия генерируется запланированный заказ. Как правило, в таком заказе учитывается весь спрос, попадающий в интервал заказа для: Самой модификации Всех взаимозаменяемых модификаций Всех модификаций с той же конфигурацией Если заказанное количество больше требуемого (из-за правил, связанных с размером партии), система LN проверяет, нельзя ли использовать часть этого заказа для модификации с такой же конфигурацией (вне зависимости от попадания в интервал заказа). Если можно, в запланированном заказе для этой модификации будет иметься отдельная строка. См. раздел Справки Пример: запланированные заказы для модификаций, где приводятся подробности о запланированных заказах для взаимозаменяемых модификаций. Связанные темы Обзор модификаций Настройка модификаций Пример модификации Взаимозаменяемость модификаций Пример: использование запаса для экземпляров (модификаций) Пример: запланированные заказы для модификаций |