| # Многоуровневая проверка нехватки материалов Многоуровневая проверка нехватки материалов выполняется LN для проверки доступного проектного количества. Если материал должен поставляться производственным заказом, LN также проверяет, будут ли вовремя доступны материалы для этого производственного заказа. LN рекурсивно проверяет доступность материалов более низкого уровня. Многоуровневая проверка нехватки для разрешенных заказов согласовывается с многоуровневым выбором для отчета. В случае если появляется нехватка по снабжающим производственным заказам, заказ пропускается и не разрешается. В случае если выбран флаг Многоуровневая проверка, не критические изделия пропускаются, точно так же как это делается для проверок Возможное-К-Обещанию. Таким образом, если изделие А имеет не критический компонент В, В имеет критический закупаемый материал С, тогда по С проверяется нехватка, а по В нет. Примечание Многоуровневая проверка нехватки проверяет нехватку на основе отношений разметки в Планирование предприятия. Отношения разметки определяются в сеансах Генерация связей разметки (cprrp0240m000) или Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000), оба этих сеанса должны быть до настоящего времени для правильных результатов расчета материальной нехватки. Связанные темы Обзор отпуска материалов Как избежать нехватки по производственным заказам Проверка нехватки материалов Разметка для запланированных заказов |